# 예방적 유지보수 수준 2

유지 보수 시행: 400,000 - 500,000 조임 후, 참조 조임표를 참고하거나 일 년에 한 번 중 먼저 도래하는 시점.

최대 공구 성능을 위해 아래 지침을 따르고 Atlas Copco의 권장 서비스 도구 및 서비스 키트를 사용하십시오. 항상 Atlas Copco의 권장 조임 토크 및 윤활유를 사용하십시오.

수준 1과 동일하며 아래의 펄스부 유지보수 추가:

## 펄스부

- 펄스부에서 모든 오일을 완전히 배출합니다.

- 펄스부를 분해합니다.

- 청소하고 마모 또는 손상이 있는지 철저하게 모든 부품과 표면을 검사합니다.

- 차단 메커니즘을 검사하고 손상되거나 마모된 부품을 교체합니다.

- 자석에 붙은 금속 입자를 청소합니다.

- 롤러를 교체할 경우 피스톤을 교체하는 것을 권장합니다.

- 모든 O링과 다이어프램을 교체합니다.

- 앤빌 실링을 교체합니다. 새로운 실링을 조립하기 전에 실린더 전면 부품이 깨끗하고 내부가 건조하며 윤활유가 없는지 확인합니다.

- 앤빌 표면이 매끄럽고 깨끗하고 조립 시 앤빌 실링의 손상을 방지하기 위해 펄스 오일로 윤활되어 있는지 확인합니다.

- 올바른 방법으로 펄스부를 조립해야 합니다. 이는 캠 샤프트와 세퍼레이터 와셔 핀이 실린더 앞쪽 부품에 있는 홈과 일렬로 되는 것이 중요합니다. 그렇지 않은 경우, 실린더 끝 부품이 올바르게 고정되지 않고 펄스부가 제대로 작동하지 않습니다.

- 펄스부를 올바른 오일 레벨까지 채웁니다.

관련 정보

- 예방 유지보수
- 펄스부를 위한 오일 주입/교체