# Livello di manutenzione preventiva 2

Eseguire la manutenzione dopo 400.000-500.000 serraggi (consultare la tabella Serraggio di riferimento) oppure ogni due anni, a seconda di quale condizione si verifica prima.

Per prestazioni massime dell'utensile, seguire le istruzioni e utilizzare utensili e kit di assistenza consigliati da Atlas Copco. Utilizzare sempre la coppia di serraggio e i lubrificanti consigliati da Atlas Copco.

Come il livello 1 più la manutenzione seguente dell'unità a impulsi illustrata di seguito:

## Unità a impulsi

- Scaricare l'olio dall'unità a impulsi.

- Smontare l'unità a impulsi.

- Pulire e ispezionare tutti i componenti e le superfici con cura per verificare se sono presenti segni di usura o danneggiamento.

- Ispezionare il meccanismo di arresto e sostituire i componenti danneggiati o usurati.

- Ripulire i magneti da qualsiasi particella metallica.

- In caso di sostituzione dei rulli, si consiglia di sostituire anche i pistoni.

- Sostituire tutti gli O-ring e i diaframmi.

- Sostituire la guarnizione dell'incudine. Verificare che il pezzo anteriore del cilindro sia pulito e asciutto all'interno senza lubrificazione prima dell'assemblaggio di una nuova guarnizione.

- Verificare che la superficie dell'incudine sia liscia, pulita e lubrificata con olio per impulsi per evitare danni alla guarnizione dell'incudine durante l'assemblaggio.

- Assicurarsi di assemblare l'unità a impulsi nella maniera corretta. È importante che l'albero a camme e il perno della rondella del separatore siano allineati alla scanalatura nel pezzo anteriore del cilindro. In caso contrario, il componente terminale del cilindro non verrà fissato in maniera corretta e l'unità a impulsi non funzionerà come previsto.

- Riempire l'unità a impulsi con olio fino al livello corretto.

Informazioni pertinenti

- Istruzioni per il rabbocco e il cambio dell'olio dell'unità a impulsi
- Manutenzione preventiva