# 预防性维护级别 1

200000 - 250000 次拧紧后（参见表格“参考拧紧”）或每年执行维护，以先到者为准。

为了获得最大化的工具性能，请遵守以下说明，并使用Atlas Copco推荐的维修保养工具和维修保养套件。务必使用 Atlas Copco推荐的拧紧扭矩和润滑油。

## 工具手柄

- 目检是否有任何损坏。

- 检查轭架和悬挂点。

- 检查脉冲单元机壳中的衬套以及砧的表面。

- 清洁入口滤网。

## 气动马达

- 目检是否有任何损坏。

- 更换叶片。

- 必要时更换轴承。

## AutoTrim / Trim

- 打开并检查部件是否损坏、磨损或堵塞。

- 清洁针阀（仅 AutoTrim）。

- 必要时更换密封件（仅 AutoTrim）。

- 根据说明组装和调整。

## 触发器和换向阀

- 查看是否有任何泄漏并确保其工作正常。

- 检查 O 型圈和垫圈，必要时更换。

## 消音器

- 打开并检查部件是否损坏，必要时更换。

- 更换过滤器。

## 脉冲单元

- 检查断气机构。

- 检查方形驱动器和六边形驱动器是否有任何裂纹或磨损。

- 确保扭矩调节螺钉具有足够的摩擦力，以防止设置在运行过程中意外变化。

- 相应更换机油。

- 根据“工具条件测试”，确保脉冲频率处于限值内。

相关信息

- 工具条件测试
- 脉冲单元加油和换油说明
- 预防性维护