# Werkzeugzustandstest

## Testbedingungen

Temperatur Pulseinheit: ~ 20 °C

Dynamischer Luftdruck: 4 bar (58 psi).

Schlauchgröße: Ø 8 mm Schlauchlänge: 3 m

A | Statischer Drehmomentumformer SRTT
B | ST-Analysator (eingestellt auf 850 Hz)

1. Testen Sie die Leerlaufdrehzahl in Vorwärtsrichtung mit dem Drehzahlmesser.

   Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug unabhängig von der AutoTrim- oder Trim-Einstellung mit voller Geschwindigkeit läuft. Wenn das Werkzeug mit AutoTrim verwendet wird, testen Sie auch die AutoTrim-Funktion.

2. Testen Sie das maximale Drehmoment und die maximale Impulsfrequenz, indem Sie die Filterfrequenz im ST-Analysator auf 850 Hz einstellen.

   Testen Sie das maximale Drehmoment und die Impulsfrequenz in umgekehrter Richtung mit einem statischen SRTT-Drehmomentumformer. Verschraubungszeit max. 1 Sekunde.

3. Prüfen Sie den Abschaltmechanismus.

   Führen Sie einige Verschraubungen durch, um zu prüfen, dass das Werkzeug korrekt abschaltet.

Ein Werkzeug in gutem Zustand sollte folgende Werte erreichen:

Modell | Leerlaufdrehzahl (U/min) | Impulsfrequenz CCW statisch (Hz) | Max. Drehmoment CCW statisch (Minimum) (Nm)
--- | --- | --- | ---
EP5PTI13 HR42-MT-L | 6900 -10%/+25% | 17-29 | 15

Die korrekte Impulsfrequenz zeigt an, dass sich der Luftmotor und die Pulseinheit in einem guten Zustand befinden. Wenn die Impulsfrequenz zu hoch ist, fügen Sie mehr Öl hinzu. Wenn die Impulsfrequenz zu niedrig ist, reduzieren Sie den Ölstand.