# Úprava polohy dorazového čepu

Poloha dorazového čepu je řádně nastavena z výroby. Je-li nutné polohu znovu nastavit nebo upravit z důvodu údržby nebo výměny náhradních dílů, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Naměřená hodnota D je průměr otvoru pro měřidlo.

D = 1.8 mm

1. Na nastavovací šroub nasaďte 2,5mm inbusový klíč.

2. Pulzní jednotku přidržte za dorazovou plochu setrvačného tělesa a dotykový bod v horizontální poloze a s inbusovým klíčem směřujícím dolů.

3. Stiskněte setrvačné těleso a otevřete otvor pro měřidlo.

4. Do otvoru vsuňte měřidlo, např. vrtací hrot, správného průměru D.

5. Upravte otvor otočením nastavovacího šroubu vždy o 45 stupňů, dokud nebude měřidlo v rovině s pulzní jednotkou.

   Dbejte, aby nedošlo ke zbytečnému otáčení seřizovacího šroubu.

   - Zvýšení měřidla se provádí otáčením šroubu proti směru hodinových ručiček.

   - Snížení měřidla se provádí otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček.

6. Opakovaným stisknutím a uvolněním setrvačného tělesa zkontrolujte správnost vložení měřidla. Měřidlo by se mělo vrátit do správné polohy vůči pulzní jednotce.

7. Seřizovací šroub potřete lepidlem Loctite 290.