# 优化工具性能

不建议将加长件与脉冲工具一起使用。加长件会引起振动，进而可能导致工具磨损、拧紧时间延长、精度受限且难以达到最大扭矩。如果因可达性限制而需要使用加长件，则应该尽可能使用较短的加长件。强烈建议使用导向套筒或加长件。

## 推荐脉冲数量

脉冲工具应在 5-20 个脉冲内达到目标扭矩并关闭。用分析仪测量达到目标扭矩的脉冲数。拧紧时间也可用作了解工具是否正确设置的指南：

- ≤ 1 秒，工具达到 30 Nm

- ≈ 1 秒，工具达到 80 Nm

- ≈ 2 秒，工具达到 150 Nm

- ≈ 5 秒，工具达到 450 Nm

- ≤ 10 秒，工具达到 850 Nm

如果在少于 5 个脉冲（即较短的拧紧时间）内达到目标扭矩，则扭矩离散度将增大，并且很难调整到正确的水平，尤其是在硬连接件上。

如果超过 20 个脉冲（即较长的拧紧时间）后才能达到目标扭矩，则磨损将增大，将需要更频繁的加油和维修保养。太长的拧紧时间加上高生产速率，还可能会导致油过热。那样，功率将会降低，需要更长的拧紧时间，有时还会发生不断气的情况。

如果目标扭矩在不到 5 个脉冲内达到，可通过以下方法调整：

- 降低气压。

- 通过 AutoTrim 或 Trim 阀降低速度。

- 如果无法实施上述措施或者这些措施仍然无法获得想要的效果，那么更好的办法是换一把更小的工具。

如果超过 20 个脉冲才能达到目标扭矩，则通过以下方法调整：

- 增加动态气压，如果是标准 EP 工具，将气压升高至 6-7 bar；如果是低压 EP L 工具，则将气压升高至 5 bar。

- 调整 AutoTrim 或 Trim 阀以提供最大功率/转速。

- 如果无法实施上述措施或者这些措施仍然无法获得想要的效果，那么更好的办法是换一把更大的工具。

当改变空气压力时，再次测量目标扭矩，并在需要时进行调整。