# 예방적 유지보수 수준 1

유지 보수 시행: 200,000 - 250,000 조임 후, 참조 조임표를 참고하거나 일 년에 한 번 중 먼저 도래하는 시점.

최대 공구 성능을 위해 아래 지침을 따르고 Atlas Copco의 권장 서비스 도구 및 서비스 키트를 사용하십시오. 항상 Atlas Copco의 권장 조임 토크 및 윤활유를 사용하십시오.

## 공구 손잡이

- 손상에 대한 육안 검사를 합니다.

- 요크 및 서스펜션 지점을 검사합니다.

- 펄스부 외장 부싱 및 앤빌 표면을 검사합니다.

- 입구 여과기를 청소합니다.

## 에어 모터

- 손상에 대한 육안 검사를 합니다.

- 베인을 변경합니다.

- 필요한 경우 베어링을 변경합니다.

## AutoTrim / Trim

- 부품 손상, 마모 또는 막힘이 있는지 열어서 검사합니다.

- 니들 밸브(AutoTrim만)를 청소합니다.

- 필요한 경우 실링을 교체합니다(AutoTrim만).

- 지침에 따라 조립 및 조정합니다.

## 트리거 및 절환 밸브

- 누출 있는지 확인하고 올바르게 작동하는지 확인합니다.

- O링과 와셔를 검사합니다. 필요하면 교체합니다.

## 소음기

- 부품 손상이 있는지 열어서 검사하고 필요하면 교체합니다.

- 필터를 교체합니다.

## 펄스부

- 차단 메커니즘을 검사합니다.

- 균열 또는 마모가 있는지 스퀘어 드라이브와 육각 드라이브를 검사합니다.

- 토크 조정 나사가 작동 중에 설정이 잘못 변경되는 것을 방지하기 위해 충분한 마찰이 있는지 확인합니다.

- 오일을 알맞게 교환하십시오.

- 각 공구 조건 시험을 참조하여 펄스 빈도가 한계 내에 있는지 확인하십시오.

관련 정보

- 공구 조건 시험
- 예방 유지보수
- 펄스부를 위한 오일 주입/교체