# Mantenimiento preventivo Nivel 2

Realice el mantenimiento tras 400 000 - 500 000 aprietes, consulte la tabla de apriete de referencia o cada dos años, lo que ocurra primero.

Para un rendimiento máximo de las herramientas, siga las instrucciones que figuran a continuación y utilice las herramientas de servicio y kits de servicio recomendados por Atlas Copco. Utilice siempre el par de apriete y lubricación recomendados por Atlas Copco.

Igual que en el nivel 1 con un mantenimiento para la unidad de impulso adicional:

## Unidad de impulso

- Drene completamente el aceite de la unidad de impulso.

- Desmonte la unidad de impulso.

- Limpie e inspeccione todas las piezas y superficies a fondo para ver si presentan desgaste o daños.

- Inspeccione el mecanismo de desconexión y cambie las piezas dañadas o desgastadas.

- Limpie cualquier partícula de metal de los imanes.

- Al cambiar los rodillos, recomendamos encarecidamente cambiar también los pistones.

- Cambie todas las juntas tóricas y diafragmas.

- Cambie la junta del yunque. Asegúrese de que la pieza frontal del cilindro esté limpia y seca en su interior, sin lubricación antes de ensamblar la nueva junta.

- Compruebe que la superficie del yunque esté lisa, limpia y lubricada con aceite para evitar daños en la junta del yunque durante el ensamblaje.

- Ensamble la unidad de impulso correctamente. Es importante que el eje de levas y el pasador de la arandela del separador estén alineados con la ranura de la pieza frontal del cilindro. En caso contrario, la pieza de extremo del cilindro no estará bien ajustada y la unidad de impulso no funcionará correctamente.

- Llene con aceite la unidad de impulso hasta el nivel adecuado.

Información relevante

- Instrucciones de llenado y cambio de aceite para la unidad de impulso
- Mantenimiento preventivo