# Manutenção Preventiva Nível 2

Realize uma manutenção após 400.000 - 500.000 apertos (consulte a tabela Aperto de Referência) ou uma vez ao ano, seja o que ocorrer primeiro.

Para obter o desempenho máximo da ferramenta, siga as instruções abaixo e use as ferramentas de manutenção de rotina e kits de manutenção de rotina recomendados da Atlas Copco. Use sempre o torque de aperto e lubrificações, conforme recomendações da Atlas Copco.

O mesmo que o nível 1 com manutenção adicional da unidade de pulso, conforme abaixo:

## Unidade de Pulso

- Drene completamente o óleo da unidade de pulso.

- Desmonte a unidade de pulso.

- Limpe e inspecione todas as peças e superfícies completamente em busca de qualquer desgaste ou danos.

- Inspecione o mecanismo de desligamento e substitua as peças danificadas ou gastas.

- Limpe os ímãs de quaisquer partículas de metal.

- Em caso de substituição dos rolamentos, recomendamos substituir também os pistões.

- Trocar todos os O-rings e diafragmas.

- Troque a vedação da bigorna. Certifique-se de que a peça frontal do cilindro esteja limpa e seca no interior, sem lubrificação, antes de montar a nova vedação.

- A superfície da bigorna deve estar lisa, limpa e lubrificada com óleo de pulso, para evitar danos à vedação da bigorna durante a montagem.

- Certifique-se de montar a unidade de pulso da forma certa. É importante que o eixo do came e o circlip do separador estejam alinhados com a ranhura na peça frontal do cilindro. Caso contrário, a extremidade do cilindro não ficará presa corretamente e a unidade de pulso não funcionará corretamente.

- Preencha a unidade de pulso até o nível de óleo correto.

Informações relevantes

- Instruções de Preenchimento e Troca de Óleo da Unidade de Pulso
- Manutenção Preventiva