# 스톱 핀의 위치 조정

스톱 핀의 위치는 출고 시 정확하게 설정되어 있습니다. 서비스 또는 부품 교체로 인해 위치를 재설정하거나 조정해야 하는 경우, 아래의 지침을 따릅니다.

측정치 D는 게이지의 입구 지름입니다.

D = 1.8 mm

1. 조정 나사에 2.5mm 앨런 키를 맞춥니다.

2. 관성체의 스톱 표면과 앤빌에 대하여 펄스부를 수평으로 고정하고 앨런 키를 아래로 향하게 합니다.

3. 관성체를 눌러서 게이지의 구멍을 엽니다.

4. 구멍에 정확한 직경의 D를 가진 게이지(예를 들어, 드릴 비트)를 놓습니다.

5. 게이지가 펄스부와 맞을 때까지 조정 나사를 45도 돌려서 구멍을 조정합니다.

   조정 나사를 불필요하게 돌리지 않도록 합니다.

   - 게이지를 올리려면 나사를 반시계 방향으로 돌립니다.

   - 게이지를 내리려면 나사를 시계 방향으로 돌립니다.

6. 관성체를 반복적으로 눌렀다 놓아서 게이지가 정확하게 들어갔는지 확인합니다. 게이지는 펄스부에 맞게 정확한 위치로 돌아가야 합니다.

7. Loctite 290를 조정 나사에 적용합니다.