# Test stavu nástroje

## Podmínky zkoušky

Teplota pulzní jednotky: přibližně 20° C.

Dynamický tlak vzduchu: 4 baru (58 psi).

Rozměr hadice: Ø 8 mm, délka hadice: 3 m

A | Statický snímač momentu SRTT
B | Analyzátor ST (nastavený na 850 Hz)

1. Pomocí tachometru otestujte volnoběh při pohybu vpřed.

   Dbejte, aby nástroj pracoval plnou rychlostí bez ohledu na nastavení režimu Trim nebo AutoTrim. Pokud se nástroj používá s funkcí AutoTrim, otestujte též tuto funkci.

2. Zkontrolujte maximální krouticí moment a frekvenci pulzů nastavením frekvence filtru v analyzátoru ST na 850 Hz.

   Otestujte maximální moment a pulzní frekvenci při zpětném chodu s použitím statického snímače momentu SRTT. Čas utahování přibližně 1 sekunda.

3. Zkontrolujte vypínací mechanismus.

   Proveďte několik utažení a ujistěte se, že nástroj se vypíná správně.

Nástroj v dobrém stavu by měl dosáhnout následujících hodnot:

Model | Rychlost bez zátěže (ot./min.) | Pulzní frekvence proti směru h.r., statická (Hz) | Maximální moment CCW (proti směru hodinových ručiček) statický (minimum) (Nm)
--- | --- | --- | ---
EP5PTI13 HR42-MT-L | 6900 -10%/+25% | 17-29 | 15

Správná pulzní frekvence signalizuje dobrý stav vzduchového motoru a pulzní jednotky. Je-li frekvence pulzů příliš vysoká, přidejte více oleje. Pokud je frekvence pulzů příliš nízká, snižte hladinu oleje.