1. EP5PTI13 HR42-MT-L
2. Obsługa
3. Instrukcja obsługi

# Instrukcja obsługi

- Monitorowanie ciśnienia powietrza, sygnał RE
- Optymalizacja wydajności narzędzia
- Funkcja MultiTrim
- Kiedy używać zaworów AutoTrim lub Trim
- Przełączanie na funkcję Trim
- Regulacja zaworu Trim
- Przełączanie na funkcję AutoTrim
- Regulacja zaworu AutoTrim
- Ustawianie momentu dokręcania
- Sprawdzenie momentu obrotowego – pomiar momentu resztkowego na rzeczywistym połączeniu
- Regulacja momentu dokręcania w przypadku korzystania z funkcji AutoTrim
- Regulacja momentu dokręcania w przypadku korzystania z funkcji Trim