# Ajustando a Posição do Pino Limitador

A posição do pino de trava é ajustada corretamente na fábrica. Se for preciso reajustá-lo em virtude de manutenção ou substituição de peças de reposição, siga as instruções abaixo.

A medida D é o diâmetro de abertura do medidor.

D = 1.8 mm

1. Encaixe uma chave Allen de 2,5 mm no parafuso de ajuste.

2. Segure a unidade de pulso com a superfície de parada do corpo de inércia e a bigorna na posição horizontal e a chave Allen apontando para baixo.

3. Pressione o corpo de inércia para abrir o furo para o medidor.

4. Coloque um medidor (por exemplo, uma broca) com o diâmetro D correto no furo.

5. Ajuste a abertura girando o parafuso de ajuste 45 graus por vez até que o medidor esteja alinhado com a unidade de pulso.

   Evite o giro desnecessário do parafuso.

   - Gire o parafuso no sentido anti-horário para subir o medidor.

   - Gire o parafuso no sentido horário para descer o medidor.

6. Para verificar se o medidor está inserido corretamente, pressione e solte repetidamente o corpo de inércia. O gabarito deverá retornar à posição correta junto com a unidade de pulso.

7. Aplique Loctite 290 no parafuso de ajuste.