1. EP5PTI13 HR42-MT-L
2. Provoz

# Provoz

- Pokyny pro ergonomickou práci
- Provozní pokyny
  - Monitorování tlaku vzduchu, signál RE
  - Optimalizovaný výkon nástroje
  - Funkce MultiTrim
  - Kdy použít ventil AutoTrim nebo ventil Trim
  - Přepnutí do funkce Trim
  - Nastavení ventilu Trim
  - Přepnutí do funkce AutoTrim
  - Seřízení ventilu AutoTrim
  - Nastavení utahovacího momentu
  - Kontrola krouticího momentu – zbytkové měření na skutečném spoji
  - Nastavení utahovacího momentu pomocí funkce AutoTrim
  - Nastavení utahovacího momentu pomocí funkce Trim