# Livello di manutenzione preventiva 1

Eseguire la manutenzione dopo 200.000-250.000 serraggi (consultare la tabella Serraggio di riferimento) o una volta all'anno, a seconda di quale condizione si verifica prima.

Per prestazioni massime dell'utensile, seguire le istruzioni e utilizzare utensili e kit di assistenza consigliati da Atlas Copco. Utilizzare sempre la coppia di serraggio e i lubrificanti consigliati da Atlas Copco.

## Impugnatura dell'utensile

- Effettuare un'ispezione visiva per assicurarsi che non ci siano danni.

- Ispezionare il giogo e i punti di sospensione.

- Ispezionare la boccola nel rivestimento dell'unità a impulsi e la superficie dell'incudine.

- Pulire il filtro di ingresso.

## Motore ad aria

- Effettuare un'ispezione visiva per assicurarsi che non ci siano danni.

- Sostituire le eliche.

- Sostituire i cuscinetti se necessario.

## AutoTrim/Trim

- Aprire e ispezionare i componenti per verificare se sono presenti segni di danneggiamento, usura o ostruzione.

- Pulire la valvola ad ago (solo AutoTrim).

- Sostituire la guarnizione se necessario (solo AutoTrim).

- Riassemblare e regolare in base alle istruzioni.

## Valvola di innesco e inversione

- Verificare se sono presenti perdite e assicurarsi che funzioni correttamente.

- Ispezionare gli O-ring e la rondella e sostituirli se necessario.

## Silenziatore

- Aprire e ispezionare i componenti per verificare se sono presenti segni di danneggiamento e sostituire se necessario.

- Sostituire il filtro.

## Unità a impulsi

- Ispezionare il meccanismo di arresto.

- Ispezionare l'innesto quadrato e quello esagonale per verificare se sono presenti fessurazioni o usura.

- Verificare che la vite di regolazione della coppia presenti attrito sufficiente a prevenire la modifica accidentale dall'impostazione durante il funzionamento.

- Sostituire l'olio secondo di conseguenza.

- Verificare che la frequenza di impulso rientri nei limiti, come indicato in Verifica delle condizioni dell'utensile.

Informazioni pertinenti

- Istruzioni per il rabbocco e il cambio dell'olio dell'unità a impulsi
- Manutenzione preventiva
- Verifica delle condizioni dell'utensile