# Regolazione della posizione del perno di arresto

La posizione del perno di arresto è correttamente impostata in fabbrica. Se la posizione deve essere ripristinata o regolata dopo un intervento di assistenza o sostituzione di componenti di ricambio, consultare le istruzioni seguenti.

La misura D è il diametro di apertura del misuratore.

D= 1.8 mm

1. Inserire una chiave a brugola da 2,5 mm nella vite di regolazione.

2. Tenere l'unità a impulsi con la superficie di arresto del corpo di inerzia e l'incudine in posizione orizzontale e la chiave a brugola rivolta verso il basso.

3. Premere il corpo di inerzia per aprire il foro per il misuratore.

4. Posizionare un misuratore (es. una punta per trapano) con il diametro D corretto nel foro.

5. Regolare l'apertura ruotando la vite di regolazione di 45° fino a quando il misuratore non è in linea con l'unità a impulsi.

   Evitare di ruotare la vite di regolazione in modo eccessivo.

   - Ruotare la vite in senso antiorario per sollevare il misuratore.

   - Ruotare la vite in senso orario per abbassare il misuratore.

6. Controllare il corretto inserimento del misuratore premendo e rilasciando ripetutamente il corpo di inerzia. Il misuratore deve ritornare nella posizione corretta in linea con l'unità a impulsi.

7. Applicare Loctite 290 sulla vite di regolazione.