# 공구 조건 시험

## 시험 조건

펄스부 온도: 약 20°C.

동적 공기압: 4 bar (58 psi).

호스 크기: Ø 8 mm 호스 길이: 3 m

A | 정적 토크 변환기 SRTT
B | ST 분석기 (850 Hz로 설정됨)

1. 앞 방향으로 공회전 속도를 타코미터로 시험합니다.

   공구에 관계없이 자동트림 또는 트림 설정의 최대 속도에서 실행되었는지 확인합니다. 공구를 자동트림과 함께 사용하는 경우, AT 기능도 시험합니다.

2. ST Analyzer의 필터 주파수를 850Hz로 설정하여 최대 토크 및 펄스 주파수를 시험합니다.

   SRTT 정적 토크 변환기를 사용하여 역방향으로 최대 토크 및 펄스 주파수를 시험합니다. 조임 시간은 약 1초입니다.

3. 차단 메커니즘 검사

   도구가 제대로 차단되는지 확인하기 위해 몇 가지 조임을 수행합니다.

상태가 양호한 공구는 다음 값을 충족해야 합니다.

모델 | 공회전 속도 (rpm) | 펄스 주파수 CCW 정적 (Hz) | 최대 토크 CCW 정적 (최소) (Nm)
--- | --- | --- | ---
EP5PTI13 HR42-MT-L | 6900 -10%/+25% | 17-29 | 15

정확한 펄스 주파수는 에어 모터와 펄스부 상태가 양호함을 나타냅니다. 펄스 주파수가 너무 높으면 오일을 더 추가합니다. 펄스 주파수가 너무 낮으면 오일 레벨을 줄입니다.