# 预防性维护级别 2

400000 - 500000 次拧紧后（参见表格“参考拧紧”）或每两年执行维护，以先到者为准。

为了获得最大化的工具性能，请遵守以下说明，并使用Atlas Copco推荐的维修保养工具和维修保养套件。务必使用 Atlas Copco推荐的拧紧扭矩和润滑油。

与级别 1 相同，增加脉冲单元维护如下：

## 脉冲单元

- 彻底排空脉冲单元中的油。

- 拆卸脉冲单元。

- 彻底清洁并检查所有部件及表面是否有任何磨损或损坏。

- 检查断气机构，更换损坏或磨损的部件。

- 清除磁铁上的任何金属颗粒。

- 如果更换滚筒，我们强烈建议也更换活塞。

- 更换所有 O 型圈和隔膜。

- 更换砧密封件。在装配新的密封件之前，确保气缸前端件内部清洁干燥，无润滑油。

- 确保砧表面光滑、清洁并使用脉冲油润滑，以防装配过程中损坏砧密封件。

- 确保以正确的方式组装脉冲单元。凸轮轴和分离器垫圈销与气缸前端件的凹槽对齐非常重要。如果未对齐，气缸尾端件将无法正确拧紧，脉冲单元将无法正常工作。

- 将脉冲单元加至正确的油位。

相关信息

- 脉冲单元加油和换油说明
- 预防性维护