1. EP5PTI13 HR42-MT-L
2. Obsługa

# Obsługa

- Wytyczne ergonomiczne
- Instrukcja obsługi
  - Monitorowanie ciśnienia powietrza, sygnał RE
  - Optymalizacja wydajności narzędzia
  - Funkcja MultiTrim
  - Kiedy używać zaworów AutoTrim lub Trim
  - Przełączanie na funkcję Trim
  - Regulacja zaworu Trim
  - Przełączanie na funkcję AutoTrim
  - Regulacja zaworu AutoTrim
  - Ustawianie momentu dokręcania
  - Sprawdzenie momentu obrotowego – pomiar momentu resztkowego na rzeczywistym połączeniu
  - Regulacja momentu dokręcania w przypadku korzystania z funkcji AutoTrim
  - Regulacja momentu dokręcania w przypadku korzystania z funkcji Trim