# Ajustement de la position de la goupille d'arrêt

La position de la goupille d'arrêt est correctement établie en usine. S'il est nécessaire de rétablir cette position ou de l'ajuster en raison d'une intervention d'entretien ou de remplacement de pièces de rechange, suivre les instructions ci-après.

La mesure D est le diamètre d'ouverture pour la jauge.

D = 1.8 mm

1. Mettre une clé Allen de 2,5 mm dans la vis de réglage.

2. Maintenir l’unité hydraulique avec la surface de la masse d'inertie et l’enclume en position horizontale et la clé Allen dirigée vers le bas.

3. Appuyer sur la masse inertielle pour ouvrir le trou pour la jauge.

4. Placer une jauge (un foret par exemple) ayant le diamètre correct D dans le trou.

5. Régler l'ouverture en faisant tourner la vis de réglage de 45 degrés à la fois jusqu'à ce que le gabarit soit aligné avec l’unité hydraulique.

   Éviter de tourner inutilement la vis de réglage.

   - Tourner la vis en sens anti-horaire pour relever le gabarit.

   - Tourner la vis dans le sens horaire pour abaisser le gabarit.

6. Vérifier que le gabarit est correctement inséré en pressant et en relâchant à plusieurs reprises la masse inertielle. Le gabarit doit revenir dans la bonne position, aligné avec l’unité hydraulique.

7. Appliquer du Loctite 290 sur la vis de réglage.