1. EP5PTI13 HR42-MT-L
2. Servicio
3. Instrucciones de mantenimiento

# Instrucciones de mantenimiento

- Inspección diaria
- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento preventivo Nivel 1
- Mantenimiento preventivo Nivel 2
- Montar la unidad de impulso
- Montar la válvula AutoTrim
- Montar el motor en la caja
- Posicione el pasador de tope en la unidad de impulso
  - Ajustar la posición del pasador de tope