# Instrukcja uzupełniania i wymiany oleju dla modułu impulsowego

Wymagany sprzęt do uzupełniania i wymiany oleju:

- Olej do modułu impulsowego Atlas Copco.

- Zestaw do napełniania modułu impulsowego olejem Atlas Copco.

  Numery zamówieniowe części zamiennych można uzyskać na stronie https://servaid.atlascopco.com.

Zestaw do napełniania olejem

- 2 x adapter M3

- 2 x adapter M4

- 4 x wąż, długość 540 mm

- 2 x wąż, długość 50 mm

- 1 x wąż, długość 120 mm

- 1 x strzykawka 50 ml

- 1 x strzykawka 1 ml

- 4 x korek

- 5 x połączenie

- 2 x połączenie

- 2 x puszka

- 2 x pokrywa

1. Umieść moduł impulsowy w imadle pod kątem w taki sposób, aby otwór wylotowy znajdował się w najwyższym punkcie.

2. Wykręć śrubę zakrywającą otwór wlotowy. Upewnij się, że pierścień o-ring znajduje się na śrubie i nie pozostał w module impulsowym. Zamocuj ręcznie wąż do uzupełniania, podłączając koniec złącza węża do modułu impulsowego.

3. Napełnij dużą strzykawkę olejem z puszki do maksymalnej objętości.

   Zawsze używać nowego oleju do modułu impulsowego firmy Atlas Copco.

4. Wyjmij korek z węża do uzupełniania, a następnie podłącz strzykawkę do węża.

5. Wykręć śrubę zakrywającą otwór wylotowy modułu impulsowego. Upewnij się, że pierścień o-ring znajduje się na śrubie i nie pozostał w module impulsowym. Podłącz wąż powrotny do modułu impulsowego.

6. Wyjmij korek z węża powrotnego, a następnie podłącz go do puszki z olejem.

7. Rozpocznij wstrzykiwanie oleju do modułu impulsowego z dużej strzykawki. Podczas wstrzykiwania oleju do modułu impulsowego będą wydostawać się pęcherzyki powietrza.

8. Podczas napełniania oleju obracaj kowadełko w przód i w tył, aż do momentu, gdy z modułu impulsowego nie będą wydobywać się kolejne pęcherzyki.

9. Podczas napełniania oleju obracaj cały moduł impulsowy, aby upewnić się, że wewnątrz modułu impulsowego nie pozostały żadne pęcherzyki powietrza.

10. Wyjmij wąż powrotny z puszki z olejem i umieść korek na końcu węża powrotnego.

11. Wyjmij wąż powrotny z otworu wylotowego modułu impulsowego. Wkręć śrubę zakrywającą otwór wylotowy.

12. Następnie umieść moduł impulsowy w imadle w taki sposób, aby otwór wlotowy był zwrócony ku górze.

13. Wyjmij strzykawkę z węża do uzupełniania i umieść korek w wężu do uzupełniania.

14. Wyjmij wąż do uzupełniania oleju z modułu impulsowego.

15. Użyj małej strzykawki, aby pobrać odpowiednią ilość oleju zgodnie z tabelą „Uzupełnianie oleju”.

16. Wkręć śrubę zakrywającą otwór wlotowy.

## Uzupełnianie oleju

Zmniejszenie ilości oleju (X) z pełnego w 100% modułu impulsowego | Przybliżona objętość oleju w module impulsowym
--- | ---
0.4 ± 0,05 ml | 6 ml