# Vorbeugende Wartung Stufe 2

Führen Sie eine Wartung nach 400.000 bis 500.000 Verschraubungen aus, siehe Referenzverschraubung, oder alle zwei Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt.

Für maximale Werkzeugleistung befolgen Sie bitte die Anweisungen und verwenden Sie die empfohlenen Service-Tools und Service-Kits von Atlas Copco. Verwenden Sie immer Anzugsmomente und Schmiermittel, wie von Atlas Copco empfohlen.

Wie Stufe 1 mit zusätzlicher Pulseinheit-Wartung unten:

## Pulseinheit

- Lassen Sie das gesamte Öl vollständig aus der Pulseinheit ab.

- Zerlegen Sie die Pulseinheit.

- Reinigen und prüfen Sie alle Teile und Oberflächen gründlich auf Verschleiß oder Beschädigung.

- Überprüfen Sie den Abschaltmechanismus und ersetzen Sie beschädigte oder verschlissene Teile.

- Reinigen Sie die Magnete von Metallpartikeln.

- Beim Austausch der Rollen empfehlen wir dringend auch den Austausch der Kolben.

- Tauschen Sie alle O-Ringe und Membranen aus.

- Ersetzen Sie die Ambossdichtung. Achten Sie darauf, dass das vordere Teil des Zylinders vor der Montage der neuen Dichtung auf der Innenseite sauber und trocken ist und keine Schmierung aufweist.

- Stellen Sie sicher, dass die Ambossoberfläche glatt, sauber und mit Impulsöl geschmiert ist, um Beschädigungen der Ambossabdichtung während der Montage zu vermeiden.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Pulseinheit auf die richtige Weise montieren. Es ist wichtig, dass die Nockenwelle und die Trennscheibe mit der Nut im vorderen Zylinderstück des Zylinders ausgerichtet sind. Wenn dies nicht der Fall ist, wird das Endstück des Zylinders nicht richtig festgezogen und die Pulseinheit kann nicht ordnungsgemäß funktionieren.

- Befüllen Sie die Pulseinheit bis zum korrekten Ölstand.

Relevante Informationen

- Ölfüll-/wechselanweisung für Pulseinheit
- Vorbeugende Wartung