1. EP5PTI13 HR42-MT-L
2. Provoz
3. Provozní pokyny

# Provozní pokyny

- Monitorování tlaku vzduchu, signál RE
- Optimalizovaný výkon nástroje
- Funkce MultiTrim
- Kdy použít ventil AutoTrim nebo ventil Trim
- Přepnutí do funkce Trim
- Nastavení ventilu Trim
- Přepnutí do funkce AutoTrim
- Seřízení ventilu AutoTrim
- Nastavení utahovacího momentu
- Kontrola krouticího momentu – zbytkové měření na skutečném spoji
- Nastavení utahovacího momentu pomocí funkce AutoTrim
- Nastavení utahovacího momentu pomocí funkce Trim