# Anvisningar om oljepåfyllning och oljebyte för pulsenhet

Obligatorisk utrustning vid oljepåfyllning och oljebyte:

- Atlas Copco Olja för pulsenhet.

- Atlas Copco Oljepåfyllningssats för pulsenhet.

  Uppgift om beställningsnummer för reservdelar finns i https://servaid.atlascopco.com.

Sats med oljepåfyllningsutrustning

- 2 x adapter M3

- 2 x adapter M4

- 4 x slanglängd 540 mm

- 2 x slanglängd 50 mm

- 1 x slanglängd 120 mm

- 1 x spruta 50 ml

- 1 x spruta 1 ml

- 4 x propp

- 5 x anslutning

- 2 x anslutning

- 2 x kanna

- 2 x lock

1. Placera pulsenheten i ett skruvstycke i vinkel så att utloppshålet sitter högst upp.

2. Ta bort skruven som täcker inloppsöppningen. Kontrollera att o-ringen sitter på skruven och inte sitter kvar i pulsenheten. Anslut fyllningsslangen för hand, med slangkopplingens ände mot pulsenheten.

3. Fyll den stora sprutan med olja till oljekannans maxkapacitet.

   Använd alltid ny pulsenhetsolja från Atlas Copco.

4. Ta ut proppen ur fyllningsslangen och koppla ihop sprutan med slangen.

5. Ta bort skruven som täcker pulsenhetens utloppsöppning. Kontrollera att o-ringen sitter på skruven och inte sitter kvar i pulsenheten. Fäst returslangen vid pulsenheten.

6. Ta ut proppen ur returslangen och fäst den på oljekannan.

7. Börja fylla pulsenheten med olja från den stora sprutan. När du fyller pulsenheten med olja bildas luftbubblor.

8. Rotera städet fram och tillbaka under påfyllningen tills inga fler bubblor kommer ut ur pulsenheten.

9. Vrid hela pulsenheten runt medan du fyller på olja tills inga luftbubblor finns kvar inne i pulsenheten.

10. Ta av returslangen från oljekannan och sätt in proppen i returslangens ände.

11. Ta ut returslangen ur pulsenhetens utloppsöppning. Skruva tillbaka skruven i utloppsöppningen.

12. Sätt pulsenheten i skruvstycket med inloppsöppningen vänd uppåt.

13. Ta ut sprutan ur fyllningsslangen och sätt in proppen in påfyllningsslangen.

14. Ta ut oljepåfyllningsslangen ur pulsenheten.

15. Använd den lilla sprutan för att extrahera rätt mängd olja, se tabellen Fylla på olja.

16. Skruva tillbaka skruven i inloppsöppningen.

## Fylla på olja

Oljereduktion (X) från 100 % full pulsenhet | Ungefärlig oljevolym i pulsenhet
--- | ---
0.4 ± 0,05 ml | 6 ml