# Tool Condition Test

## テスト条件

パルスユニットの温度：約20℃

動的エア圧：4 バール (58 psi).

ホースサイズ：Ø 8 mm ホースの長さ：3 m

A | 静トルクトランスデューサSRTT
B | STアナライザ(850 Hzに設定)

1. 回転計を使って、正転方向の無負荷回転数をテストします。

   AutoTrimまたはTrim設定にかかわらず、ツールが完全な速度で作動していることを確認します。ツールをAutoTrimで使用する場合は、AutoTrim機能もテストします。

2. STアナライザのフィルタ周波数を850Hzに設定して、最大トルクとパルス周波数のテストを行います。

   SRTT静トルクトランスデューサを使用して、逆方向で最大トルクとパルス周波数をテストします。締め付け時間は約1秒です。

3. シャットオフメカニズムのチェック

   締め付けを実行してみて、ツールが正しくシャットオフすることを確認します。

良好な状態のツールの値：

型式 | 無負荷回転数(rpm) | パルス周波数CCW静的(Hz) | 最大トルクCCW静的(最小) (Nm)
--- | --- | --- | ---
EP5PTI13 HR42-MT-L | 6900 -10%/+25% | 17-29 | 15

正しいパルス周波数は、エアモータとパルスユニットが良好な状態であることを示します。パルス周波数が高すぎる場合は、オイルを足します。パルス周波数が低すぎる場合は、オイルを減らします。