# Preventiv underhållsnivå 1

Utför underhåll efter 200 000 - 250 000 åtdragningar (se tabellen Referensåtdragningar) eller en gång om året beroende på vilket som kommer först.

För maximal verktygsprestanda ska du följa nedanstående anvisningar och använda rekommenderade serviceverktyg och servicepaket från Atlas Copco. Använd alltid åtdragningsmoment och smörjmedel som är rekommenderade av Atlas Copco.

## Verktygshandtag

- Gör en visuell inspektion för att upptäcka skador.

- Inspektera oket och upphängningspunkterna.

- Inspektera bussningen i pulsenhetens hölje och ytan på städet.

- Rengör inloppsfiltret.

## Luftmotor

- Gör en visuell inspektion för att upptäcka skador.

- Byt bladen.

- Byt kullagren vid behov.

## AutoTrim/Trim

- Öppna och inspektera delarna för att upptäcka skador, slitage eller blockeringar.

- Rengör nålventilen (endast AutoTrim).

- Byt tätning vid behov (endast AutoTrim).

- Montera och justera enligt anvisningarna.

## Avtryckare och backventil

- Leta efter läckage och se till att allt fungerar korrekt.

- Inspektera O-ringarna och packningen, byt ut vid behov.

## Ljuddämpare

- Öppna och inspektera delarna för att upptäcka skador, byt ut vid behov.

- Byt filtret.

## Pulsenhet

- Inspektera avstängningsmekanismen.

- Inspektera de fyrkantiga och hexagonala drivdimensionerna för att upptäcka sprickor eller slitage.

- Se till att momentjusteringsskruvarna har tillräckligt med friktion för att förhindra inställningen från att ändras under användning.

- Byt olja efter behov.

- Se till att pulseringsfrekvensen ligger inom gränserna som anges i avsnittet ”Test av verktygets tillstånd”.

Relevant information

- Anvisningar om oljepåfyllning och oljebyte för pulsenhet
- Förebyggande underhåll
- Test av verktygets tillstånd