# Batteri

Ett laddningsbart NiMH-battery storlek AAA på 1,2 V och 1 000 mAh används för att driva MWR-85 TA.

Använd endast laddningsbara batterier. Använd inte andra batterityper.

A | Främre lock | B | + (pluspol)

Så här startar du MWR-85 TA:

1. Ta bort det främre locket på MWR-85 TA med en platt skruvmejsel.

2. Sätt in batteriet (med rätt polaritet) i det avsedda utrymmet.

3. Skruva fast det främre locket på MWR-85 TA med en platt skruvmejsel.

Så här stänger du av MWR-85 TA:

1. Ta bort det främre locket på MWR-85 TA med en platt skruvmejsel.

2. Ta ut batteriet ur höljet.

3. Skruva fast det främre locket på MWR-85 TA med en platt skruvmejsel.