# Estación de carga MWR

Para recargar la batería de la MWR-85 TA con la estación de carga MWR:

1. Conecte la estación de carga MWR a la alimentación CA.

2. Inserte la MWR-85 TA en la estación de carga MWR:

   Cuando la llave se coloca en la estación de carga MWR, los LED rojo, amarillo y verde (situados en los tres lados de la MWR-85 TA) se enciende de forma alterna. Esto indica que la llave establece la compensación interna (punto cero) para el transductor de par y realiza una prueba automática rápida.

   Cuando la MWR-85 TA se encuentra en modo carga y la compensación interna se ha realizado, el LED amarillo de laMWR-85 TA está encendido y el LED de estado de la estación de carga MWR parpadea (color verde).

   Cuando el proceso de carga de la MWR-85 TA se ha completado, el LED de estado de la estación de carga MWR está encendido de forma constante (color verde).

Para más información sobre el funcionamiento de la estación de carga MWR, consulte las instrucciones de producto de la estación de carga MWR.