# MWR-Ladestation

Das Aufladen des Akkus des MWR-85 TA mit der MWR-Ladestation:

1. Schließen Sie die MWR-Ladestation an das Stromnetz an.

2. Führen Sie das MWR-85 TA in die MWR-Ladestation ein:

   Wenn der Schraubenschlüssel in die MWR-Ladestation eingeführt wird, blinken die rote, gelbe und grüne LED (auf drei Seiten des MWR-85 TA) abwechselnd. Dies zeigt an, dass der Schlüssel den internen Versatz (Nullpunkt) für den Drehmomentgeber einstellt und einen schnellen Selbsttest durchführt.

   Wenn sich das MWR-85 TA im Lademodus befindet und der interne Offset durchgeführt wurde, leuchtet die gelbe LED des MWR-85 TA und die Status-LED der MWR-Ladestation blinkt (grün).

   Wenn der Ladevorgang des MWR-85 TA abgeschlossen ist, leuchtet die Status-LED der MWR-Ladestation konstant (grün).

Weitere Informationen zur Funktion der MWR-Ladestation finden Sie in der Produktbeschreibung zur MWR-Ladestation.