# Manipulación correcta y apriete de clic

- El tornillo debe apretarse en intervalos uniformes.

- La velocidad de cierre debe permitir una interrupción inmediata de la operación de apriete en el momento de clic de la MWR-85 TA.

- El uso de la MWR-85 TA debe realizarse mediante la empuñadura.

- La fuerza debe realizarse con una mano, ser uniforme, paralela y aplicarse sin interrupciones hasta el clic de la herramienta.

Después de la liberación automática (clic), MWR-85 TA no debe moverse más.