# Falsche Bedienung

- Bei der Bedienung des MWR-85 TA muss das Gerät in der Mitte des Griffs gehalten werden.

- Ziehen / Drücken Sie nur in die Verschraubungsrichtung.

- Berühren Sie während des Verschraubens nicht das Gehäuse des MWR-85 TA. Das Positionieren des Daumens auf der Röhre verändert den Klickwert!

- Halten Sie während des Verschraubens nicht das Gehäuse des MWR-85 TA. Bei der Bedienung des MWR-85 TA muss das Gerät in der Mitte des Griffs gehalten werden.