# Reinigung

Halten Sie den MWR-85 TA sauber.

Entfernen Sie nach Gebrauch alle Öl- und Fettreste vom MWR-85 TA mit einem weichen Tuch und einem sanften Oberflächenreiniger für Öl/Fett. Verwenden Sie keinen aggressiven oder scheuernden Reiniger.

Verwenden Sie ein antistatisches Reinigungstuch, um den Staub vom MWR-85 TA zu entfernen.

Reinigen Sie den MWR-85 TA nicht mit scharfen Reinigungsmitteln.

Reinigen Sie den Kontakt des MWR-85 TA mit einer elektrischen Kontaktreinigerlösung.