# LED

La MWR-85 TA tiene tres conjuntos de LED y cada uno se compone de LED rojos, amarillos y azules.

A | LED | B | Vista derecha
C | Vista izquierda | D | Vista superior

A continuación encontrará una descripción de los comportamientos de los LED.

Si la MWR-85 TA se encuentra fuera de la estación de carga MWR, la batería está cargada y hay al menos un trabajo disponible en la MWR-85 TA:

- El LED amarillo parpadea cada 3 s y el LED azul parpadea cada 1 s: la MWR-85 TA está lista para usar y se aplica cualquier fuerza.

- LED verde encendido durante 3 s y el LED azul parpadea cada 1 s: último apriete OK y cualquier fuerza se aplica en la MWR-85 TA después del clic.

- LED rojo encendido durante 3 s y el LED azul parpadea cada 1 s: último apriete NOK y cualquier fuerza se aplica en la MWR-85 TA después del clic.

- El LED amarillo parpadea a intervalos inferiores a 1 s: la MWR-85 TA está realizando la medición.

- LED verde encendido durante 3 s, LED amarillo encendido durante el tiempo de inactividad y LED azul encendido tras el tiempo de inactividad: último apriete es OK (TOK) y se aplica cualquier fuerza en la MWR-85 TA después del clic.

- LED rojo encendido durante 3 s, LED amarillo encendido durante el tiempo de inactividad y LED azul encendido tras el tiempo de inactividad: último apriete es NOK (TNOK) y se aplica cualquier fuerza en la MWR-85 TA después del clic.

- LED rojo encendido durante 3 s, LED amarillo encendido durante el tiempo de inactividad y LED azul parpadea cada 1 s: se repite el apriete del último apriete o es NOK (TNOK) y se aplica cualquier fuerza en la MWR-85 TA después del clic.

Si la MWR-85 TA se encuentra fuera de la estación de carga MWR, la batería está descargada y hay al menos un trabajo disponible en la MWR-85 TA:

- El LED rojo parpadea cada 3 s y el LED azul parpadea cada 1 s: la MWR-85 TA está lista para usar.

- LED verde encendido durante 3 s y el LED azul parpadea cada 1 s: último apriete OK y cualquier fuerza se aplica en la MWR-85 TA después del clic.

- LED rojo encendido durante 3 s y el LED azul parpadea cada 1 s: último apriete NOK y cualquier fuerza se aplica en la MWR-85 TA después del clic.

- LED rojo parpadea cada 1 s: la MWR-85 TA realiza la medición.

- LED verde encendido durante 3 s, LED amarillo encendido durante el tiempo de inactividad y LED azul encendido tras el tiempo de inactividad: último apriete es OK (TOK) y se aplica cualquier fuerza en la MWR-85 TA después del clic.

- LED rojo encendido durante 3 s, LED amarillo encendido durante el tiempo de inactividad y LED azul encendido tras el tiempo de inactividad: último apriete es NOK (TNOK) y se aplica cualquier fuerza en la MWR después del clic.

- LED rojo encendido durante 3 s, LED amarillo encendido durante el tiempo de inactividad y LED azul parpadea cada 1 s: se repite el apriete del último apriete o es NOK (TNOK) y se aplica cualquier fuerza en la MWR-85 TA después del clic.

Si la MWR-85 TA se encuentra fuera de la estación de carga, la batería está cargada y no hay trabajos disponibles en la MWR-85 TA:

- El LED amarillo parpadea cada 3 s: la MWR-85 TA está lista para usar y se aplica cualquier fuerza.

- LED rojo encendido durante 3 s: último apriete OK y cualquier fuerza se aplica en la MWR-85 TA después del clic.

- LED rojo encendido durante 3 s y el LED azul parpadea cada 1 s: último apriete NOK y cualquier fuerza se aplica en la MWR-85 TA después del clic.

- El LED amarillo parpadea a intervalos inferiores a 1 s: la MWR-85 TA está realizando la medición.

Si la MWR-85 TA se encuentra fuera de la estación de carga MWR, la batería está descargada y no hay trabajos disponibles en la MWR-85 TA:

- El LED rojo parpadea cada 3 s: la MWR-85 TA está lista para usar y se aplica cualquier fuerza.

- LED rojo encendido durante 3 s: último apriete OK y cualquier fuerza se aplica en la MWR-85 TA después del clic.

- LED rojo encendido durante 3 s y el LED azul parpadea cada 1 s: último apriete NOK y cualquier fuerza se aplica en la MWR-85 TA después del clic.

- LED rojo parpadea cada 1 s: la MWR-85 TA realiza la medición.

Si la MWR-85 TA se encuentra en la estación de carga MWR, la batería está cargada y la MWR-85 TA está lista para utilizar:

- LED amarillo encendido de forma permanente y el LED azul parpadea cada 1 s: trabajo activo disponible en la MWR-85 TA.

- LED amarillo encendido de forma permanente: no hay trabajos activos disponibles en la MWR-85 TA.

Si la MWR-85 TA se encuentra en la estación de carga MWR, la batería está descargada y la MWR-85 TA está lista para utilizar:

- LED amarillo encendido de forma permanente y el LED azul parpadea cada 1 s: trabajo activo disponible en la MWR-85 TA.

- LED amarillo encendido de forma permanente: no hay trabajos activos disponibles en la MWR-85 TA.

Si la MWR-85 TA se encuentra fuera de la estación de carga MWR y se ha producido un error: El LED rojo parpadea cada 300 ms

Si la MWR-85 TA se encuentra en la estación de carga MWR y se ha producido un error: El LED rojo parpadea cada 300 ms y el LED amarillo está encendido de forma permanente.

Si la MWR-85 TA se encuentra fuera de la estación de carga MWR y se fuera de cobertura de radio: Los LED rojo, verde y amarillo parpadean cada 3 s.

Si la MWR-85 TA se encuentra en la estación de carga MWR y fuera de cobertura de radio: El LED amarillo parpadea de forma permanente.