# Anwendungen

Der MWR-85 TA ist ein mechanischer Knickschlüssel in Kombination mit einem elektronischen Drehmomentgeber.

Die MWR-85 TA sind mit der ISM-Band-Funkschnittstelle (gekennzeichnet durch eine Frequenz gleich 868 MHz / 915 MHz) zur Drahtlosverbindung mit der Focus 61 ausgestattet.

Der MWR-85 TA arbeitet mit der Focus 61, die die Verschraubungsprogramme für den MWR-85 TA definiert.

A | Focus 61 | B | Station 1
C | Station 2 | D | MWR-85 TA

Weitere Informationen zur Konfiguration und zum Einsatz des MWR-85 TA finden Sie in der Bedienungsanleitung der Focus 61.