# Lysdioder

MWR-50 TA har tre uppsättningar lysdioder och varje uppsättning har gröna, gula och blå lysdioder.

A | LED-lampa | B | Från höger
C | Från vänster | D | Uppifrån

Här följer en beskrivning av lysdiodens funktion.

Om MWR-50 TA är uttagen ur MWR-laddaren laddas batteriet och minst ett jobb finns på MWR-50 TA:

- Gul lysdiod blinkar med 3 sekunders intervall och blå lysdiod blinkar med 1 sekunds intervall: MWR-50 TA är klar för användning med valfri kraft.

- Grön lysdiod lyser i 3 sekunder och blå lysdiod blinkar med 1 sekunds intervall: senaste åtdragning är OK och valfri kraft kan användas på MWR-50 TA efter klick.

- Röd lysdiod lyser i 3 sekunder och blå lysdiod blinkar med 1 sekunds intervall: senaste åtdragning är underkänd (NOK) och valfri kraft används på MWR-50 TA efter klick.

- Gul lysdiod blinkar med intervall kortare än 1 sekund: MWR-50 TA utför en mätning.

- Grön lysdiod lyser i 3 sekunder, gul lysdiod lyser under dödtid och blå lysdiod lyser efter dödtid: senaste åtdragning är OK (TOK) och valfri kraft kan användas på MWR-50 TA efter klick.

- Röd lysdiod lyser i 3 sekunder, gul lysdiod lyser under dödtid och blå lysdiod lyser efter dödtid: senaste åtdragning är underkänd, NOK (TNOK), och valfri kraft kan användas på MWR-50 TA efter klick.

- Röd lysdiod lyser i 3 sekunder, gul lysdiod lyser under dödtid och blå lysdiod blinkar med en (1) sekunds intervall: senaste åtdragning är en rehit eller NOK och valfri kraft kan användas på MWR-50 TA efter klick.

Om MWR-50 TA är uttagen ur MWR-laddaren är batteriet urladdat och minst ett jobb finns på MWR-50 TA:

- Röd lysdiod blinkar med tre (3) sekunders intervall och blå lysdiod blinkar med 1 sekunds intervall: MWR-50 TA är klar för användning.

- Grön lysdiod lyser i 3 sekunder och blå lysdiod blinkar med 1 sekunds intervall: senaste åtdragning är OK och valfri kraft kan användas på MWR-50 TA efter klick.

- Röd lysdiod lyser i 3 sekunder och blå lysdiod blinkar med 1 sekunds intervall: senaste åtdragning är underkänd (NOK) och valfri kraft används på MWR-50 TA efter klick.

- Röd lysdiod blinkar med 1 sekunds intervall: MWR-50 TA utför mätning.

- Grön lysdiod lyser i 3 sekunder, gul lysdiod lyser under dödtid och blå lysdiod lyser efter dödtid: senaste åtdragning är OK (TOK) och valfri kraft kan användas på MWR-50 TA efter klick.

- Röd lysdiod lyser i 3 sekunder, gul lysdiod lyser under dödtid och blå lysdiod lyser efter dödtid: senaste åtdragning är underkänd, NOK (TNOK), och valfri kraft kan användas på MWR efter klick.

- Röd lysdiod lyser i 3 sekunder, gul lysdiod lyser under dödtid och blå lysdiod blinkar med en (1) sekunds intervall: senaste åtdragning är en rehit eller NOK och valfri kraft kan användas på MWR-50 TA efter klick.

Om MWR-50 TA är uttagen ur laddaren är batteriet laddat och inga jobb finns på MWR-50 TA:

- Gul lysdiod blinkar med 3 sekunders intervall: MWR-50 TA är klar för användning med valfri kraft.

- Röd lysdiod lyser i 3 sekunder: senaste åtdragning är OK och valfri kraft används på MWR-50 TA efter klick.

- Röd lysdiod lyser i 3 sekunder och blå lysdiod blinkar med 1 sekunds intervall: senaste åtdragning är underkänd (NOK) och valfri kraft används på MWR-50 TA efter klick.

- Gul lysdiod blinkar med intervall kortare än 1 sekund: MWR-50 TA utför en mätning.

Om MWR-50 TA är uttagen ur laddaren är batteriet urladdat och inga jobb finns på MWR-50 TA:

- Röd lysdiod blinkar med 3 sekunders intervall: MWR-50 TA är klar för användning med valfri kraft.

- Röd lysdiod lyser i 3 sekunder: senaste åtdragning är OK och valfri kraft används på MWR-50 TA efter klick.

- Röd lysdiod lyser i 3 sekunder och blå lysdiod blinkar med 1 sekunds intervall: senaste åtdragning är underkänd (NOK) och valfri kraft används på MWR-50 TA efter klick.

- Röd lysdiod blinkar med 1 sekunds intervall: MWR-50 TA utför mätning.

Om MWR-50 TA är i MWR-laddaren är batteriet laddat och MWR-50 TA är klar för användning:

- Gul lysdiod lyser permanent och blå lysdiod blinkar med 1 sekunds intervall: aktivt jobb finns på MWR-50 TA.

- Gul lysdiod lyser permanent: inget aktivt jobb på MWR-50 TA.

Om MWR-50 TA är i MWR-laddaren är batteriet urladdat och MWR-50 TA är klar för användning:

- Gul lysdiod lyser permanent och blå lysdiod blinkar med 1 sekunds intervall: aktivt jobb finns på MWR-50 TA.

- Gul lysdiod lyser permanent: inget aktivt jobb på MWR-50 TA.

Om MWR-50 TA är uttagen ur MWR-laddaren och ett fel uppstår: Röd lysdiod blinkar med 300 ms intervall

Om MWR-50 TA är i MWR-laddaren och ett fel uppstår: Röd lysdiod blinkar med 300 ms intervall och gul lysdiod lyser permanent.

Om MWR-50 TA är uttagen ur MWR-laddaren och är utom radioräckvidd: Röd lysdiod, grön lysdiod och gul lysdiod blinkar med 3 sekunds intervall.

Om MWR-50 TA är i laddaren och utanför radioräckvidd: Gul lysdiod blinkar permanent.