# Datos de producto

- Rango de medición del par en funcionamiento: 10 [N·m] - 50 [N·m] / 7.4 [lb·ft] - 36.9 [lb·ft]

- Accionamiento: 9x12 mm.

- Largo total: 234 mm.

- Rango de par de funcionamiento: desde el 20 % hasta el 100 % de la capacidad

- Precisión de la medición de par (dentro del rango de par de funcionamiento): 2%

- Clic de repetibilidad mecánica: ± 4 %

- Capacidad de sobrecarga: El 120 % de la capacidad nominal

- Velocidad angular máxima: 250 °/s

- Precisión de medición de ángulo: ± 3,6 °/360 ° (a 6 ° por segundo)

- Estabilidad de temperatura de la medición de par: De +10 °C a +40 °C (de 10 °F a 104 °F)

- Capacidad de memoria de los resultados de apriete: 8100 conjuntos de datos (máximo)

- Versión del firmware de referenciaMWR-50 TA: 3.0.0

- Fuente de alimentación: Batería recargable 1,2 V