# Manipulación incorrecta

- El uso de la MWR-50 TA debe realizarse mediante la empuñadura.

- Tire/empuje solo en la dirección de apriete.

- No toque el cuerpo de la MWR-50 TA durante las operaciones de apriete. ¡Si coloca el pulgar en el tubo alterará el valor de clic!

- No sujete el cuerpo de la MWR-50 TA durante las operaciones de apriete. El uso de la MWR-50 TA debe realizarse mediante la empuñadura.