# Prueba de apriete

El /Focus 61 envía el programa de apriete (Pset y trabajo) a la MWR-50 TA.

Para más información sobre la configuración y el uso de la MWR-50 TA, consulte la Guía de usuario de Focus 61.

Cuando la MWR-50 TA recibe el programa de apriete y la llave está lista para usar, el LED azul parpadea.

Cargue la MWR-50 TA siguiendo la dirección de la flecha como se muestra en la etiqueta en el cuerpo de la MWR-50 TA (consulte la imagen a continuación):

A | LED azul | B | Sentido de apriete

Durante la medición (MWR-50 TA se carga con el par), el LED amarillo parpadea.

Al final de cada apriete, los LED se alinean de acuerdo con el resultado de la prueba:

- LED verde: Apriete OK

- LED rojo: Apriete NOK