# Anwendungen

Der MWR-50 TA ist ein mechanischer Knickschlüssel in Kombination mit einem elektronischen Drehmomentgeber.

Die MWR-50 TA sind mit der ISM-Band-Funkschnittstelle (gekennzeichnet durch eine Frequenz gleich 868 MHz / 915 MHz) zur Drahtlosverbindung mit der Focus 61 ausgestattet.

Der MWR-50 TA arbeitet mit der Focus 61, die die Verschraubungsprogramme für den MWR-50 TA definiert.

A | Focus 61 | B | Station 1
C | Station 2 | D | MWR-50 TA

Weitere Informationen zur Konfiguration und zum Einsatz des MWR-50 TA finden Sie in der Bedienungsanleitung der Focus 61.