# Korrekte Handhabung und Klickverschraubung

- Die Schraube sollte mit gleichmäßigen Bewegungen festgezogen werden.

- Die Schließgeschwindigkeit sollte eine sofortige Unterbrechung des Verschraubungsvorgangs beim Klicken des MWR-50 TA ermöglichen.

- Bei der Bedienung des MWR-50 TA muss das Gerät in der Mitte des Griffs gehalten werden.

- Die Kraft muss einhändig, gleichmäßig und parallel erfolgen, ohne Unterbrechung bis das Werkzeug klickt.

Nach der automatischen Auslösung darf der MWR-50 TA nicht weiter bewegt werden.