# LEDs

Der MWR-50 TA verfügt über drei Sätze von LEDs, die aus jeweils roten, grünen, gelben und blauen LEDs bestehen.

A | LED | B | Ansicht rechts
C | Ansicht links | D | Draufsicht

Im Folgenden wird die Funktionsweise der LEDs beschrieben.

Wenn das MWR-50 TA aus der MWR-Ladestation herausgenommen wird, der Akku geladen wird und mindestens ein Job für das MWR-50 TA zur Verfügung steht:

- Die gelbe LED blinkt alle 3 Sek. und die blaue LED blinkt jede Sek.: MWR-50 TA ist betriebsbereit und eine beliebige Kraft wird ausgeübt.

- Grüne LED leuchtet für 3 Sek. und blaue LED blinkt jede Sek.: Die letzte Verschraubung ist OK und nach dem Klicken wird eine beliebige Kraft auf das MWR-50 TA ausgeübt.

- Rote LED leuchtet für 3 Sek. und die blaue LED blinkt jede Sek.: Die letzte Verschraubung ist NOK und eine beliebige Kraft wird nach dem Klick auf das MWR-50 TA ausgeübt.

- Die gelbe LED blinkt mit einem Intervall von weniger als 1 Sek.: Das MWR-50 TA ist am Messen.

- Die grüne LED leuchtet 3 Sek. lang, die gelbe LED leuchtet während der Totzeit und die blaue LED leuchtet nach der Totzeit: Die letzte Verschraubung ist OK (TOK) und eine beliebige Kraft wird nach dem Klick auf das MWR-50 TA ausgeübt.

- Die rote LED leuchtet für 3 Sek., die gelbe LED leuchtet während der Totzeit und die blaue LED leuchtet nach der Totzeit: Die letzte Verschraubung ist NOK (TNOK) und eine beliebige Kraft wird nach dem Klicken auf das MWR-50 TA ausgeübt.

- Rote LED leuchtet für 3 Sek., die gelbe LED leuchtet während der Totzeit und die blaue LED blinkt jede Sek.: Die letzte Verschraubung ist erfolgt durch Rückstellung oder ist NOK und eine beliebige Kraft wird nach dem Klick auf das MWR-50 TA ausgeübt.

Wenn das MWR-50 TA aus der MWR-Ladestation herausgenommen wird, der Akku nicht geladen wird und mindestens ein Job für das MWR-50 TA zur Verfügung steht:

- Die rote LED blinkt alle 3 Sek. und die blaue LED blinkt jede Sek.: MWR-50 TA ist betriebsbereit.

- Grüne LED leuchtet für 3 Sek. und blaue LED blinkt jede Sek.: Die letzte Verschraubung ist OK und nach dem Klicken wird eine beliebige Kraft auf das MWR-50 TA ausgeübt.

- Rote LED leuchtet für 3 Sek. und die blaue LED blinkt jede Sek.: Die letzte Verschraubung ist NOK und eine beliebige Kraft wird nach dem Klick auf das MWR-50 TA ausgeübt.

- Rote LED blinkt jede 1 Sek.: Das MWR-50 TA ist am Messen.

- Die grüne LED leuchtet 3 Sek. lang, die gelbe LED leuchtet während der Totzeit und die blaue LED leuchtet nach der Totzeit: Die letzte Verschraubung ist OK (TOK) und eine beliebige Kraft wird nach dem Klick auf das MWR-50 TA ausgeübt.

- Die rote LED leuchtet für 3 Sek., die gelbe LED leuchtet während der Totzeit und die blaue LED leuchtet nach der Totzeit: Die letzte Verschraubung ist NOK (TNOK) und eine beliebige Kraft wird nach dem Klicken auf das <meta-ref type="dynamic" name="AC.ITBA.RPD.name">MWR-300 TA</meta-ref> ausgeübt.

- Rote LED leuchtet für 3 Sek., die gelbe LED leuchtet während der Totzeit und die blaue LED blinkt jede Sek.: Die letzte Verschraubung ist erfolgt durch Rückstellung oder ist NOK und eine beliebige Kraft wird nach dem Klick auf das MWR-50 TA ausgeübt.

Wenn das MWR-50 TA aus der Ladestation herausgenommen wird, der Akku geladen wird und kein Job für das MWR-50 TA zur Verfügung steht:

- Die gelbe LED blinkt alle 3 Sek.: MWR-50 TA ist betriebsbereit und eine beliebige Kraft wird ausgeübt.

- Rote LED leuchtet für 3 Sek.: Die letzte Verschraubung ist OK und eine beliebige Kraft wird nach dem Klick auf das MWR-50 TA ausgeübt.

- Rote LED leuchtet für 3 Sek. und die blaue LED blinkt jede Sek.: Die letzte Verschraubung ist NOK und eine beliebige Kraft wird nach dem Klick auf das MWR-50 TA ausgeübt.

- Die gelbe LED blinkt mit einem Intervall von weniger als 1 Sek.: Das MWR-50 TA ist am Messen.

Wenn das MWR-50 TA aus der MWR-Ladestation herausgenommen wird, der Akku nicht geladen wird und kein Job für das MWR-50 TA zur Verfügung steht:

- Die rote LED blinkt alle 3 Sek.: MWR-50 TA ist betriebsbereit und eine beliebige Kraft wird ausgeübt.

- Rote LED leuchtet für 3 Sek.: Die letzte Verschraubung ist OK und eine beliebige Kraft wird nach dem Klick auf das MWR-50 TA ausgeübt.

- Rote LED leuchtet für 3 Sek. und die blaue LED blinkt jede Sek.: Die letzte Verschraubung ist NOK und eine beliebige Kraft wird nach dem Klick auf das MWR-50 TA ausgeübt.

- Rote LED blinkt jede 1 Sek.: Das MWR-50 TA ist am Messen.

Wenn sich das MWR-50 TA in der MWR-Ladestation befindet, der Akku geladen wird und das MWR-50 TA betriebsbereit ist:

- Gelbe LED leuchtet dauerhaft und die blaue LED blinkt jede 1 Sek.: aktiver Auftrag auf dem MWR-50 TA verfügbar.

- Gelbe LED leuchtet dauerhaft: kein aktiver Auftrag auf dem MWR-50 TA verfügbar.

Wenn sich das MWR-50 TA in der MWR-Ladestation befindet, der Akku leer ist und das MWR-50 TA betriebsbereit ist:

- Gelbe LED leuchtet dauerhaft und die blaue LED blinkt jede 1 Sek.: aktiver Auftrag auf dem MWR-50 TA verfügbar.

- Gelbe LED leuchtet dauerhaft: kein aktiver Auftrag auf dem MWR-50 TA verfügbar.

Wenn das MWR-50 TA sich nicht in der MWR-Ladestation befindet und ein Fehler aufgetreten ist: Rote LED blinkt alle 300 ms

Wenn das MWR-50 TA sich in der MWR-Ladestation befindet und ein Fehler aufgetreten ist: Die rote LED blinkt alle 300 ms und die gelbe LED leuchtet dauerhaft.

Wenn das MWR-50 TA sich nicht in der MWR-Ladestation befindet und es ist außerhalb der Funkreichweite: Rote LED, die grüne LED und die gelbe LED blinken alle 3 Sek.

Wenn das MWR-50 TA sich in der-Ladestation befindet und es ist außerhalb der Funkreichweite: Die gelbe LED blinkt dauerhaft.