# MWR-laddare

Gör så här för att ladda batteriet för MWR-50 TA med MWR-laddaren:

1. Anslut MWR-laddaren till växelström.

2. Sätt in MWR-50 TA i MWR-laddaren:

   När nyckeln sätts i MWR-laddaren blinkar de röda, gula och gröna lysdioderna (på de tre sidorna av MWR-50 TA) växelvis. Detta indikerar att skruvnyckeln ställer in invändig förskjutning (nollpunkt) för momentgivaren och kör ett snabbt självtest.

   När MWR-50 TA är i laddningsläge och invändig förskjutning (offset) har utförts lyser den gula lysdioden på MWR-50 TA och statuslampan på MWR-laddaren blinkar (grönt).

   När MWR-50 TA är färdigladdad lyser (den gröna) lampan på MWR-laddaren konstant.

Mer information om MWR-laddarens funktioner hittar du i MWR-laddarens produktanvisningar.