# Revizní prohlídka / generální oprava

Provádění servisních činností na vašem elektrickém nástroji svěřte výhradně kvalifikované osobě, která použije identické náhradní díly. Pouze tak bude zaručeno stálé zajištění bezpečnosti elektrického nástroje.

Servis smějí provádět pouze kvalifikované osoby, které mají přístup k Servisním pokynům a/nebo mají školení na servis tohoto nástroje.

Elektrický motor je utěsněná jednotka, která nesmí být za žádných okolností otevřena nikým jiným než pracovníky společnosti Atlas Copco Industrial Technique AB!

Pokud bude zjištěno, že elektrický motor je vadný nebo vyžaduje opravu, je nutné celou jednotku motoru vrátit společnosti Atlas Copco Industrial Technique AB k výměně.

Motory otevřené někým jiným než zástupci společnosti Atlas Copco Industrial Technique AB nebudou k servisu přijaty.

Provedení důkladné prohlídky a preventivní údržby se doporučuje v pravidelných intervalech jednou za rok, nebo maximálně po 250 000 utaženích, podle toho, co nastane dříve. Pokud se stroj používá ve velmi náročném provozu, bude generální opravy pravděpodobně nutno provádět častěji. Pokud zařízení nepracuje správně, je nutné je ihned vyřadit z provozu a prohlédnout.

Záložní baterii je nutno vyměnit do 24 měsíců od data výroby nástroje, případně od data poslední výměny záložní baterie. Používá-li se nástroj ve vyšším přípustném rozsahu teplot, interval je nutno zkrátit. Vyměněnou záložní baterii je nutno recyklovat v souladu s pokyny k recyklaci. Náhradní záložní baterie se nesmějí skladovat při okolní teplotě vyšší než 30 0C a z důvodu samostatného vybíjení by se po každých 6 měsících skladování měly nechat nabíjet po dobu 4 hodin. Náhradní záložní baterie lze skladovat v lednici (prostředí bez kondenzace).

Při demontáži nástroje vždy používejte speciálně navržený servisní nástroj 4080 0848 80 (jsou vyžadovány dva nástroje).