# Revisão

Faça a manutenção da ferramenta elétrica com uma pessoa qualificada e que utilize apenas peças de reposição idênticas. Isso irá garantir a segurança da ferramenta.

A assistência deve ser efetuada apenas por pessoal competente com acesso à instrução de assistência e/ou que tenha sido instruído na manutenção desta ferramenta.

O motor elétrico é uma unidade selada e não deve, sob circunstância alguma, ser aberto por mais ninguém, a não ser pela Atlas Copco Industrial Technique AB.

Se for concluído que o motor elétrico apresenta defeito ou precisa de assistência técnica, toda a unidade do motor deverá ser devolvida à Atlas Copco Industrial Technique AB para troca.

Motores que forem abertos por outros que não sejam a Atlas Copco Industrial Technique AB não receberão assistência técnica.

Recomenda-se fazer revisão e manutenção preventiva em intervalos regulares uma vez por ano ou depois de no máximo 250.000 apertos, dependendo do que ocorrer primeiro. Pode ser preciso fazer revisões mais frequentes se a máquina for usada em aplicações pesadas. Se a máquina não estiver trabalhando direito, deverá ser prontamente retirada para inspeção.

A bateria-reserva deve ser trocada dentro de 24 meses a partir da data de produção da ferramenta ou da última troca da bateria-reserva. Reduza o intervalo de troca se a ferramenta foi usada em uma faixa de temperatura aceitável mais alta. A bateria-reserva trocada deve ser reciclada de acordo com as Instruções de Reciclagem. Baterias-reserva de reposição devem ser guardadas em temperaturas ambientes acima de 30 0C e, em decorrência da autodescarga, não devem ficar guardadas por mais de seis meses sem antes serem alimentadas por até quatro horas. Baterias-reserva de reposição podem ser guardadas em um refrigerador (ambiente sem condensação).

Ao desmontar a ferramenta use sempre a ferramenta 4080 0848 80, adequada à assistência técnica (são necessárias duas ferramentas de assistência técnica).