# Переборка

Электроинструмент должен обслуживаться квалифицированным специалистом по ремонту с применением только идентичных запасных частей. Это обеспечит неизменно безопасную работу механизированного инструмента.

Проводить техобслуживание разрешается только квалифицированному персоналу, имеющему доступ к инструкции по техобслуживанию и/или прошедшему обучение техобслуживанию данного инструмента.

Электродвигатель представляет собой закрытый блок, который могут вскрывать только сотрудники компанииAtlas Copco Industrial Technique AB.

Если вынесено заключение, что электродвигатель неисправен или нуждается в техобслуживании, то его необходимо целиком вернуть в компанию Atlas Copco Industrial Technique AB для замены.

Двигатели, которые были вскрыты кем-либо, кроме сотрудников компании Atlas Copco Industrial Technique AB, обслуживаться не будут.

Переборку и профилактическое техобслуживание рекомендуется проводить с регулярными интервалами один раз в год или после не более чем 250,000 операций затяжки в зависимости от того, какое событие наступит раньше. При высоких нагрузках на инструмент может понадобиться более частый осмотр. Если устройство не работает надлежащим образом, его следует немедленно вывести из работы для проверки.

Необходимо заменить резервный аккумулятор в течение 24 месяцев с даты производства инструмента или с момента последней замены резервного аккумулятора. Если инструмент использовался в более высоком приемлемом температурном диапазоне, интервалы должны быть короче. Замененный резервный аккумулятор следует утилизировать в соответствии с Указаниями по утилизации. Запасные резервные аккумуляторы следует хранить при температуре не выше 300C, и в связи с саморазрядом они не должны храниться более шести месяцев перед их зарядкой в течение четырех часов. Запасные резервные аккумуляторы можно хранить в холодильнике (окружающие условия, исключающие образования конденсата).

При демонтаже инструмента всегда используйте инструмент, специально предназначенный для технического обслуживания с номером заказа 4080 0848 80 (необходимы два инструмента).