# ETV STB34-30-10-BD

## Battery-Powered Nutrunner

# Información de producto

# Información general

ADVERTENCIA

Riesgo de daños a la propiedad y de lesiones graves

Asegúrese de leer, entender y seguir todas las instrucciones antes de utilizar la herramienta. Si no se siguen todas las instrucciones, pueden producirse descargas eléctricas, incendios, daños a la propiedad y/o lesiones personales graves.

- Lea toda la información de seguridad suministrada con las diferentes partes del sistema.

- Lea todas las instrucciones del producto para la instalación, el uso y el mantenimiento de las diferentes partes del sistema.

- Lea todas las normas sobre seguridad legisladas de forma local relacionadas con el sistema y las partes del mismo.

- Guarde todas las instrucciones y la información de seguridad para futuras consultas.

En esta sección

- Información de la herramienta motorizada
- Palabras de las señales de seguridad
- Garantía
- Sitio de Internet
- ServAid
- Hojas de datos de seguridad de MSDS/SDS
- Vídeo de seguridad de producto para aprietatuercas
- País de origen
- Planos de dimensiones

# Información de la herramienta motorizada

ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias, instrucciones, ilustraciones y especificaciones de seguridad suministradas con esta herramienta motorizada.

Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a continuación pueden producirse descargas eléctricas, incendios o graves daños personales.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

# Palabras de las señales de seguridad

Las palabras de las señales de seguridad Peligro, Advertencia, Precaución y Aviso tienen los siguientes significados:

PELIGRO | PELIGRO indica una situación de riesgo cuyo resultado, en caso de no evitarse, será la muerte o lesiones personales de gravedad.
ADVERTENCIA | ADVERTENCIA indica una situación de riesgo cuyo resultado, en caso de no evitarse, podría ser la muerte o lesiones personales de gravedad.
PRECAUCIÓN | PRECAUCIÓN, utilizada con el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación de riesgo cuyo resultado, si no se evita, podrían ser lesiones menores o leves.
AVISO | AVISO se utiliza para indicar prácticas que no están relacionadas con lesiones personales.

# Garantía

- La garantía del producto finalizará en 12+1 meses tras la entrega por parte del centro de distribución de Atlas Copco.

- El desgaste y deterioro normales de las piezas no están cubiertos por la garantía.

  - El desgaste normal es aquel que requiere la sustitución de una pieza u otro ajuste/revisión durante el mantenimiento estándar de la herramienta para ese periodo (expresado en tiempo, horas de funcionamiento o de forma similar).

- La garantía del producto se basa en un uso, mantenimiento y reparación adecuados de la herramienta y sus componentes.

- El daño que sufran las piezas a consecuencia de un mantenimiento inadecuado o realizado por técnicos que no sean Atlas Copco o sus Socios de servicio certificados durante el periodo de garantía no está cubierto por la garantía.

- Para evitar los daños o la destrucción de las piezas de la herramienta, someta la herramienta a las operaciones de servicio que establece el plan recomendado de mantenimiento y siga las instrucciones adecuadas.

- Las reparaciones de garantía solo se realizan en los talleres de Atlas Copco o por sus Socios de servicio certificados.

Atlas Copco ofrece una garantía ampliada y un mantenimiento preventivo de vanguardia a través de sus contratos ToolCover. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Servicio local.

Para los motores eléctricos:

- La garantía solo se aplicará si el motor eléctrico no se ha abierto.

# Sitio de Internet

Puede encontrar información relacionada con nuestros productos, accesorios, piezas de repuesto y material impreso en el sitio web Atlas Copco.

Visite: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid es un portal que se actualiza continuamente y contiene información técnica, como:

- Información sobre regulaciones y seguridad

- Datos técnicos

- Instrucciones de instalación, operación y servicio

- Listas de repuestos

- Accesorios

- Planos de dimensiones

Visite: https://servaid.atlascopco.com.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Servicio local Atlas Copco.

# Hojas de datos de seguridad de MSDS/SDS

Las fichas de datos de seguridad describen los productos químicos vendidos por Atlas Copco.

Consulte el sitio web de Atlas Copco para más información www.atlascopco.com/sds.

# Vídeo de seguridad de producto para aprietatuercas

Obtenga más información sobre las características de seguridad de los aprietatuercas Atlas Copco y sobre las medidas que debe tomar el operario para disfrutar de un uso seguro. Pulse el enlace o escanee el siguiente código QR para ver el vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

# País de origen

Para el país de origen, consulte la información en la etiqueta del producto.

# Planos de dimensiones

Puede encontrar planos de dimensiones en el archivo de planos de dimensiones o en ServAid.

Visite: https://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw o https://servaid.atlascopco.com.

# Descripción general

# Temperatura ambiente

Para optimizar el rendimiento y la vida útil de la batería, conserve la batería dentro de los intervalos de temperatura.

Temperatura de funcionamiento, carga | De +5 a +40 °C (de +41 a +104 °F)
Temperatura de funcionamiento, descarga | De 0 a +40 °C (de +32 a +104 °F)
Temperatura de transporte | De −20 a +40 °C (de -4 a +104 °F)
Temperatura de almacenamiento | De +10 a +25 °C (de +50 a +77 °F)

Coloque la batería bajo la luz solar directa.

# Datos técnicos de producto

Puede encontrar los datos técnicos del producto en ServAid o en el sitio web Atlas Copco.

Visite: https://servaid.atlascopco.com o www.atlascopco.com.

Si no están disponibles los datos técnicos del producto en ninguno de los sitios web, póngase en contacto con el centro de atención al cliente local de Atlas Copco para obtener ayuda.

# Instalación

# Requisitos para la instalación

# Instalación

Para las indicaciones de instalación, consulte la guía de usuario de Power Focus 6000.

# Instrucciones de instalación

# Comunicación inalámbrica

Esta herramienta es compatible con WLAN 2.4 y 5 GHz (excepto AdHoc), así como con Bluetooth.

La configuración WLAN y Bluetooth se realiza en Tools Talk Service 2.

# Acoplar y extraer la batería

1. Conecte la batería a la herramienta y asegúrese de que está correctamente fijada. La batería se puede conectar mirando hacia adelante o hacia atrás para obtener la mejor accesibilidad y estabilidad.

2. Para extraer la batería, presione el botón de la batería y sáquela.

# Funcionamiento

# Directrices sobre ergonomía

Piense en su estación de trabajo mientras lee esta lista de directrices ergonómicas generales para identificar áreas de mejora en la postura, el emplazamiento de los componentes o el entorno de trabajo.

- Realice descansos frecuentes y cambie la posición de trabajo con regularidad.

- Adapte la zona de la estación de trabajo a sus necesidades y a la tarea.

  - Realice los ajustes para tener un alcance cómodo determinando dónde colocar las piezas y herramientas para evitar la carga estática.

  - Utilice equipamiento para la estación de trabajo, como mesas y sillas, adecuado para la tarea.

- Evite posiciones de trabajo por encima de la altura del hombro o con sujeciones estáticas durante las operaciones de montaje.

  - Cuando trabaje por encima de la altura del hombro, reduzca la carga sobre los músculos estáticos reduciendo el peso de la herramienta mediante la utilización de, por ejemplo, brazos de reacción, carretes de manguera o equilibradores de carga. También puede reducir la carga en los músculos estáticos sujetando la herramienta cerca del cuerpo.

  - Descanse con frecuencia

  - Evite posturas extremas de brazos y muñecas, en particular durante operaciones que requieran un grado de fuerza.

- Realice los ajustes necesarios para obtener un campo de visión adecuado que requiere un movimiento mínimo de los ojos y de la cabeza.

- Utilice una iluminación adecuada para la tarea.

- Seleccione la herramienta adecuada para la tarea.

- Utilice equipo de protección auditiva en entornos ruidosos.

- Utilice herramientas y consumibles insertados de alta calidad para minimizar la exposición a excesivos niveles de vibración.

- Minimice la exposición a fuerzas de reacción.

  - Durante el corte:

    Una rueda de corte puede bloquearse si está doblada o no está correctamente guiada. Utilice siempre la brida correcta para la rueda de corte y evite doblar la rueda de corte durante la operación.

  - Durante el taladro:

    El taladro puede calarse si la broca se rompe. Utilice mangos de soporte si el par máximo es demasiado elevado. La norma de seguridad ISO11148 apartado 3 recomienda el uso de un dispositivo para la absorción de un par de reacción superior a 10 Nm para herramientas con empuñadura de pistola y de 4 Nm para herramientas de caja recta.

  - Durante el uso de destornilladores o aprietatuercas de accionamiento directo:

    Las fuerzas de reacción dependen de los ajustes de la herramienta y de las características de la unión. La fuerza y la postura determinan la cantidad de fuerza de reacción que puede tolerar un operario. Adapte el ajuste del par a la fuerza y la postura del operario y utilice un brazo o una barra de reacción si el par es demasiado elevado.

- Utilice un sistema de extracción de polvo o lleve puesta una máscara protectora para la boca en entornos polvorientos.

# Instrucciones de funcionamiento

# Indicador LED (HMI)

Indicador LED | Descripción
--- | ---
Conexión | Indica la conexión al controlador emparejado o al sistema de software.
Lote | Indica la finalización del lote.
Batería | Indica el estado de la batería (luz parpadeante = nivel bajo de batería, luz fija = batería agotada).
Alarma | Se ha detectado un evento o fallo.

# Apriete

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones

Asegúrese de utilizar el archivo de parámetro correcto. Un archivo de parámetro erróneo puede causar un par demasiado alto resultante en lesión física.

- Compare el par máximo mostrado en el controlador con el par máximo indicado en los datos técnicos de la herramienta, deben ser iguales.

## Sentido de rotación para el apriete

Gire el botón de marcha inversa o anillo de marcha inversa de la herramienta para asegurarse de que funciona en el sentido correcto.

Modelos de empuñadura de pistola (con botones laterales)

- Presione el interruptor de marcha inversa en el lado derecho de la herramienta para establecer el sentido en sentido horario (DER).

- Presione el interruptor de marcha inversa en el lado izquierdo de la herramienta para establecer el sentido en sentido contrario al horario (IZQ).

Modelos de empuñadura de pistola (sin botones laterales)

- Pulse dos veces el botón de función en la parte superior del gatillo de arranque para cambiar el sentido entre derecha (DER.) e izquierda (IZQ.).

Modelos en ángulo

- Gire el anillo de marcha inversa hacia la derecha, para establecer el sentido en sentido horario (DER).

- Gire el anillo de marcha inversa hacia la izquierda, para establecer el sentido en sentido contrario al horario (IZQ).

## Arranque suave

La función de arranque suave facilita que el cabezal y la rosca del tornillo alcancen el nivel de ajuste. La duración del arranque suave es ajustable.

Para más información sobre el apriete, consulte el manual de configuración de Power Focus 6000.

# Escáner

ADVERTENCIA

Radiación láser

Este dispositivo emite radiación láser CDRH Categoría 2 e IEC 60825-1 Categoría 2.

ADVERTENCIA

Radiación láser

- No mire fijamente a la luz.

# Palanca de bloqueo

La función de la palanca de bloqueo es evitar un arranque no intencionado de la herramienta.

Gire el gatillo de la palanca de bloqueo para bloquear/desbloquear la función de seguridad. Coloque siempre la palanca en posición de bloqueo antes de retirar la herramienta.

- Asegúrese de que la herramienta está equipada con una palanca de bloqueo.

- Compruebe que la palanca de bloqueo funciona correctamente.

- Sustituya la palanca de bloqueo si no funciona correctamente.

- No retire la palanca de bloqueo ni la bloquee con cinta.

Posición bloqueada.
Posición desbloqueada.

# Gatillo doble

## Gatillo doble (se recomienda su uso durante el funcionamiento)

ADVERTENCIA

Riesgo de aplastamiento

Las fuerzas del gatillo doble obligan al usuario a utilizar ambas manos para manejar la herramienta. Si no se utiliza, el operario puede poner en marcha accidentalmente la herramienta mientras ajusta la llave de pata, causando así una lesión grave en la mano.

- Asegúrese de que la herramienta no se puede encender una vez se haya liberado el accionamiento doble.

- Compruebe siempre la herramienta primera liberando el gatillo del accionamiento doble, después, presione gatillo de la herramienta. Si la herramienta se pone en marcha, detenga el trabajo.

# Servicio

# Prevención de descargas electrostáticas

Los componentes del interior del producto y el controlador son sensibles a las descargas electrostáticas. Para evitar posibles averías, asegúrese de realizar el servicio y el mantenimiento en un entorno de trabajo aprobado con respecto a descargas electrostáticas. La siguiente figura muestra un ejemplo de una estación de servicio adecuada.

# Instrucciones de mantenimiento

# Recomendaciones de servicio

Es recomendable realizar periódicamente operaciones de mantenimiento preventivo. Consulte la información detallada en Mantenimiento preventivo. Si el producto no funciona adecuadamente, deje de utilizarlo e inspecciónelo.

Si no dispone de información detallada sobre el mantenimiento preventivo, siga estas pautas generales:

- Limpie adecuadamente los componentes apropiados.

- Sustituya cualquier componente defectuoso o desgastado.

# Mantenimiento preventivo

# Maximizar la vida de la batería

No deje la batería conectada a la herramienta si no la va a utilizar en varios días. La batería puede descargarse y ponerse en modo en espera lo que requerirá un procedimiento de carga de activación especial. Para más información, ver las instrucciones del multicargador, 4211542485.

# Revisión

El mantenimiento de su herramienta mecánica debe ser llevado a cabo por personal cualificado que utilice únicamente piezas de recambio idénticas. De esta forma, se garantiza la seguridad de la herramienta motorizada.

Las tareas de mantenimiento las realizará personal cualificado que tenga acceso a las instrucciones de mantenimiento y/o haya recibido formación para el mantenimiento de esta herramienta.

¡El motor eléctrico es una unidad encapsulada y bajo ninguna circunstancia deberá ser abierto por persona ajena a Atlas Copco Industrial Technique AB!

Si se determina que el motor eléctrico está averiado o necesita revisión, deberá devolver la unidad completa del motor a Atlas Copco Industrial Technique AB para su sustitución.

Los motores que hayan sido abiertos por personas ajenas a Atlas Copco Industrial Technique AB no serán revisados.

Se recomienda realizar mantenimiento preventivo y revisiones a intervalos regulares, anualmente o tras 250 000 aprietes como máximo, lo que ocurra en primer lugar. Es posible que sea necesario un mayor número de revisiones si hace un uso intensivo de la máquina. Si la máquina no funcionara correctamente, sería necesario enviarla inmediatamente a revisión.

La batería auxiliar se debe sustituir en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de producción de la herramienta, o tras la última sustitución de la batería auxiliar. Intervalo más corto si se ha utilizado la herramienta en el rango de temperaturas aceptado superior. Una batería auxiliar sustituida se debe reciclar de acuerdo con las Instrucciones de reciclaje. Las baterías auxiliares de repuesto no se deben almacenar a temperaturas ambiente superiores a 30 0C y, a causa de la descarga automática, no se deben almacenar más de 6 meses antes de conectarla a la alimentación durante 4 horas. Las baterías auxiliares de repuesto se pueden almacenar en una nevera (entorno sin condensación).

Para desarmar la herramienta usar siempre la herramienta de servicio especialmente diseñada 4080 0848 80 (se necesitan dos herramientas de servicio).

# Instrucciones de lubricación

# Guía de lubricación

Pieza | Lubricante
--- | ---
Engranajes planetarios con cojinetes | Molycote BR2 Plus
Engranajes angulares con cojinetes | Atlas Gear Grease 270 (Herramientas configuradas con cabeza angular 110° (-SZ), también se puede utilizar Molycote Longterm 2 plus.)
Roscas, junas tóricas, otros | Almagard LE 3751

# Lubricación

Lubrique de acuerdo con la Guía de lubricación durante cada servicio.

Para más información, consulte la sección Repuestos en ServAid - https://servaid.atlascopco.com.

# Solución de problemas

# Sobrecalentamiento de la herramienta

La herramienta puede soportar cualquier trabajo normal en línea que el operario realice con los ajustes adecuados.

La temperatura de la herramienta puede verse influenciada por los parámetros siguientes:

- tiempos de ciclo breves

- par superior al nominal

- velocidad demasiado baja

- par predominante demasiado elevado

- juntas muy blandas

- temperatura ambiente

# Reciclaje

# Normativas medioambientales

Cuando se ha utilizado un producto, debe reciclarse adecuadamente. Desmonte el producto y recicle los componentes de acuerdo con la legislación local.

Las baterías pueden contener sustancias peligrosas que pueden provocar graves daños al medio ambiente, la salud de las personas y la seguridad si no se manipulan correctamente. No deseche las baterías en la basura doméstica. Las baterías se deben recoger por separado para su reciclaje y se deben arrojar a un contenedor de reciclaje de baterías. Este producto y su información cumple los requisitos de la Regulación sobre baterías (UE)2023/1542, y deben manipularse según lo dispuesto en la misma. Las baterías están marcadas con el símbolo de un contenedor de basuras con ruedas tachado sin una línea negra debajo. La batería se debe reciclar según establecen las normativas locales o se deben enviar a su Centro de atención al cliente de Atlas Copco para su manipulación. Solo personal formado debe manipular las baterías. Al devolver las baterías usadas a través de los canales de recogida adecuados, ayuda a evitar daños ambientales y permite la recuperación de valiosas materias primas.

# Instrucciones de reciclaje Escáner

Pos. | Pieza | Nota | Reciclar como
--- | --- | --- | ---
1 | Tapa de protección |  | Plásticos, otros, PU
2 | Escáner |  | Electrónica

# Instrucciones de reciclaje

Pos. | Pieza | Nota | Reciclar como
--- | --- | --- | ---
a ETV no tiene cabeza angular. b ETC/ETO tiene una cabeza angular y un adaptador adicional y una pieza final abierta/cerrada. c ETD no tiene cabeza angular, sino una pieza delantera.
1 | Cabeza angularabc | Esta pieza puede ser diferente, según el modelo (ETV, ETC, ETO, ETD). Todas las piezas se reciclarán como el mismo material, tal y como se describe en la tabla. | Metal
2 | Tuerca |  | Metal, acero
3 | Engranaje planetario |  | Metal, acero
4 | Tuerca |  | Metal, acero
5 | Engranaje planetario |  | Metal, acero
6 | Engranaje planetario |  | Metal, acero
7 | Transductor de par |  | Sistema electrónico
8 | Motor |  | Sistema electrónico
9 | Tuerca |  | Metal, acero
10 | Manguera de aislamiento |  | Plástico, otros, TPU
11 | Tuerca |  | Metal, acero
12 | Módulo Com |  | Sistema electrónico
13 | Tarjeta de led flex completa |  | Sistema electrónico
14 | Anillo inverso |  | Metal, aluminio
15 | Módulo de componentes electrónicos |  | Sistema electrónico
16 | Cuerpo del asa |  | Metal, aluminio
17 | Gatillo |  | Metal, acero
18 | Empuñadura |  | Plástico, otros, PA
19 | Tuerca |  | Metal, acero
20 | Tuerca |  | Metal, acero
21 | Soporte de la batería |  | Metal, aluminio
22 | Módulo de componentes electrónicos |  | Sistema electrónico
23 | Batería (y batería auxiliar para STB 34/64 |  | Batería, ion litio
24 | Tapa |  | Metal, aluminio
25 | Batería auxiliar |  | Batería, ion litio
26 | Módulo de radio |  | Sistema electrónico
27 | Tapa |  | Plástico, otros, PA