# Översyn

Service på motordrivna verktyg måste utföras av en behörig reparatör som endast använder identiska reservdelar. På så vis kommer motorverktyget alltid att hålla högsta möjliga säkerhet.

Service får enbart utföras av kvalificerad personal som har tillgång till serviceanvisningar och/eller har genomgått serviceutbildning för verktyget.

Elmotorn är en förseglad enhet och den får aldrig under några omständigheter öppnas av någon annan än Atlas Copco Industrial Technique AB.

Om en bedömning görs att elmotorn är defekt eller i behov av service måste hela motorenheten återsändas till Atlas Copco Industrial Technique AB för byte.

Service utförs inte på motorer som har öppnats av någon annan än Atlas Copco Industrial Technique AB.

Översyn och förebyggande underhåll rekommenderas med jämna intervall en gång per år eller senast efter 250 000 åtdragningar, beroende på vilket som inträffar först. Service kan behöva göras oftare om maskinen används för tunga uppgifter. Om maskinen inte fungerar korrekt måste den omedelbart tas ur drift för besiktning.

Reservbatteriet måste bytas ut inom 24 månader från verktygets tillverkningsdatum eller från senaste batteribyte. Intervallet kan behöva förkortas om verktyget har används i det högre godkända temperaturintervallet. Ett utbytt reservbatteri ska återvinnas i enlighet med anvisningarna. Reservbatterier får inte förvaras i omgivningstemperaturer över 300C och på grund av självurladdning ska de inte förvaras under längre tid än 6 månader innan de aktiveras under 4 timmar. Reservbatterier kan förvaras i kylskåp (icke-kondenserande miljö).

Använd alltid specialverktyget 4080 0848 80 vid isärtagande av vinkelhuvud och växlar, (två serviceverktyg krävs).