# Überholung

Die Wartung Ihres Elektrowerkzeugs darf nur von qualifizierten Technikern unter Verwendung identischer Ersatzteile durchgeführt werden. Damit wird die fortwährende Sicherheit des Elektrowerkzeugs sichergestellt.

Die Wartung darf nur von erfahrenem Personal ausgeführt werden, das Zugang zu den Wartungsanleitungen hat und/oder für die Wartung dieser Werkzeuge ausgebildet ist.

Der Elektromotor ist eine geschlossene Einheit und darf unter keinen Umständen von anderen Personen als den Technikern von Atlas Copco Industrial Technique AB geöffnet werden.

Wenn der Elektromotor defekt ist oder gewartet werden muss, senden Sie die komplette Motoreinheit an Atlas Copco Industrial Technique AB zurück.

An Motoren, die von anderen Personen als Mitarbeitern von Atlas Copco Industrial Technique AB geöffnet wurden, führen wir keine Wartung durch.

Es wird empfohlen, regelmäßig – zumindest einmal jährlich oder alle 250.000 Verschraubungen (je nachdem, was früher eintritt) – eine Überholung und vorbeugende Wartung durchzuführen. Im Falle von Hochleistungseinsätzen ist u. U. eine häufigere Überholung vonnöten. Falls die Maschine nicht einwandfrei funktioniert, ist sie unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und einer Inspektion zu unterziehen.

Die Notstrombatterie muss innerhalb von 24 Monaten nach dem Produktionsdatum des Werkzeugs oder nach dem letzten Wechsel der Notstrombatterie ausgetauscht werden. Wurde das Werkzeug im oberen zulässigen Temperaturbereich betrieben, so gilt ein kürzeres Intervall. Ausgetauschte Notstrombatterien sollte gemäß den Recycling-Anweisungen recycelt werden. Ersatz-Notstrombatterien dürfen nicht bei einer Umgebungstemperatur von über 300C gelagert werden und sollten aufgrund der Selbstentladung spätestens nach 6 Monaten Lagerung für 4 Stunden geladen werden. Ersatz-Notstrombatterien können in einem Kühlschrank gelagert werden (nicht-kondensierende Umgebung).

Um das Werkzeug zu zerlegen, ist immer das spezielle Wartungswerkzeug 4080 0848 80 zu verwenden, (zwei Wartungswerkzeuge sind erforderlich).