# 检修

将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。这样将确保所维修的电动工具的安全性。

必须由有资格阅读维修手册的人或者已经接受过相应培训的人来完成对此工具的维修保养工作。

工具的电机是封铅的，除了 Atlas Copco Industrial Technique AB，在任何情况下任何人都不得打开电机。

如果判断电机有缺陷或需要进行维修保养，则应将整个电机送回 Atlas Copco Industrial Technique AB 进行更换。

如果电机被 Atlas Copco Industrial Technique AB 之外的其他任何人打开，则将不予维修。

建议定期进行大修与预防性维护保养（每年一次或拧紧次数高达 250.000 次后，以先到者为准）。如果高负荷使用工具，应增加维护次数。如果工具工作不正常，必须马上进行检查。

自工具生产或上次更换备用电池日期起 24 个月内必须更换备用电池。如果工具在较高的可接受温度范围内使用，则间隔时间较短。更换后的备用电池应按照回收说明进行回收。备用电池不得存放在 300 摄氏度以上的环境温度下。由于自放电，在通电 4 小时前，备用电池不得存放超过 6 个月。备用电池可存放在冰箱（非冷凝环境）中。

当拆卸工具时只能使用专用的工具，定货号4080 0848 80（需要两把）。